# osu-providers service-desc lang desc

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# osu-providers service-desc lang LANG-CODE desc NAME`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no osu-providers service-desc lang LANG-CODE desc NAME`

## コマンド説明

OSUプロバイダーサービス名を定義する。
no形式で実行した場合、指定されたパラメーターに一致する名前の定義を削除する。
初期設定は、設定なし。

## パラメーター

`LANG-CODE`
  2文字または3文字の言語コード（ISO-639）で指定（例：eng）
`NAME`
  251文字以内で指定

## 注意・補足事項

1ネットワークに設定可能なOSUプロバイダーサービス名は10個まで

## コマンドツリー

## 関連コマンド