# ds-lite enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6 / DS-Lite

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ds-lite enable`

## コマンド説明

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能を有効にする。
no形式で実行した場合はDS-Lite機能を無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

DS-Liteを有効にする。

    awplus(config)# ds-lite enable

## 注意・補足事項

DS-Lite使用時には、内部的なトンネルインターフェース「tunnel9999」が自動的に作成される。このDS-Lite用トンネルインターフェース「tunnel9999」に対して直接設定を行わないこと。
DS-Lite有効時、DHCPv6クライアント（ipv6 address dhcpコマンド）、DHCPv6 PDクライアント（ipv6 dhcp client pdコマンド）は、AFTR（DS-LiteにおけるISP側ルーター）のホスト名を要求するようになる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド