# show ip dhcp-relay

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPリレー

## 構文

コマンド構文

`> show ip dhcp-relay [vrf VRFNAME|global] [interface IFNAME]`

## コマンド説明

DHCPリレーエージェント機能の状態を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名
`global`
  グローバルVRFインスタンス
`interface IFNAME`
  インターフェース名

## 使用例

    awplus> show ip dhcp-relay

    DHCP Relay Service is enabled
    Use of client side address as source address is enabled

    eth1 is up, line protocol is up
    Maximum hop count is 10
    Maximum DHCP message length is 1400
    Insertion of Relay Agent Option is disabled
    Checking of Relay Agent Option is disabled
    Insertion of Subscriber-ID auto-MAC is disabled
    The Remote Id string for Relay Agent Option is 0000.0000.0000
    Relay Information policy is to replace existing relay agent information
    List of servers :   192.168.30.5

## 関連コマンド