# bond-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / Ethernetボンディング

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# bond-group <bond-id>`

`(config-if)# no bond-group`

## コマンド説明

Ethernetインターフェースにボンドを紐づける。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`<bond-id>`
  ボンド番号。1を指定

## 使用例

Ethernetインターフェースeth1とeth2をボンド1に割り当てる。

    awplus(config)# interface eth1-2
    awplus(config-if)# bond-group 1

## 注意・補足事項

ボンド番号は「1」以外は指定できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド