# ip dns forwarding dns46(mapping)

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DNSリレー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip dns forwarding dns46 NAME`

## コマンド説明

DNS46機能とNAT46マッピングインスタンスを関連付け、DNSサーバーから取得したIPv6アドレス（AAAAレコード）とIPv4アドレス（Aレコード）を、IPv6端末用のアドレス変換ルール（6to4マッピング）として、指定したNAT46マッピングインスタンスにダイナミック登録するよう設定する。
no形式で実行した場合は、DNS46機能とNAT46マッピングインスタンスの関連付けを削除する。
初期設定ではNAT46マッピングインスタンスは関連付けられていない。
本コマンド設定後は、ip dns forwarding dns46 subnetコマンドで6to4マッピングの登録対象IPv4/IPv6アドレスを限定することもできる。

## パラメーター

`NAME`
  NAT46マッピングインスタンス名

## 使用例

DNS46で取得した情報にもとづき、NAT46マッピングインスタンス「test」にIPv6端末用アドレス変換ルール（6to4マッピング）をダイナミック登録するよう設定する。

    awplus(config)# ip dns forwarding dns46 test

DNS46機能とNAT46マッピングインスタンス「test」の関連付けを削除する。

    awplus(config)# no ip dns forwarding dns46 test

## コマンドツリー

## 関連コマンド