# multicast-tx-rate(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# multicast-tx-rate {0|1|2|5.5|6|9|11|12|18|24|36|48}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no multicast-tx-rate`

## コマンド説明

マルチキャスト送信レートを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
無線1の初期値は11、無線2と無線3の初期値は6。
0を指定した場合は自動。

## パラメーター

`0|1|2|5.5|6|9|11|12|18|24|36|48`
  マルチキャスト送信レート。2.4GHzは1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48（Mbps）、5GHzと6GHzは6,12,24（Mbps）の中から指定が可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド