# atmf recover over-eth

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# [no] atmf recover over-eth`

## コマンド説明

ルーター製品のEthernetポート（ethX）経由でのオートリカバリーを有効にする。
no形式で実行した場合はethX経由のオートリカバリーを無効にする。
ご購入時は無効。

## 注意・補足事項

本コマンドはvFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloudを除くルーター製品でのみ有効。
AT-TQRシリーズでは、本コマンドを設定しなくてもEthernetポート経由のオートリカバリーが動作する（AT-TQ6702 GEN2-Rではファームウェアバージョン5.5.4-0.1以降が必要）。
本コマンドはコンフィグに保存する必要はない。本コマンドで設定した内容（ethX経由のオートリカバリーの有効・無効）は、erase factory-defaultコマンドやatmf cleanupコマンドを実行した後も保持される。ethX経由のオートリカバリーを無効にしたいときは、本コマンドをno形式で実行すればよい。詳細は解説編を参照。

## 関連コマンド