# mac-auth mode(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# mac-auth mode {radius|mac-filter-and-radius|atmf-application-proxy}`

`(config-wireless-network)# no mac-auth mode`

## コマンド説明

MAC認証を行う際のモード（MACフィルターまたは外部RADIUS、MACフィルター＋外部RADIUS、AMFアプリケーションプロキシー）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`radius`
  MACフィルターまたはRADIUSサーバーを使用して認証を行う
`mac-filter-and-radius`
  MACフィルターとRADIUSサーバーを使用して認証を行う
`atmf-application-proxy`
  AMFアプリケーションプロキシー機能を使用して認証を行う

## 使用例

    awplus(config-wireless-network)# mac-auth mode atmf-application-proxy

## 注意・補足事項

本コマンドが未設定時の状態でmac-auth radius auth group(local)コマンドを実行すると、本コマンドが指定値「radius」で自動設定される。
radiusパラメーター指定時は、mac-auth radius auth group(local)コマンドで、MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループが指定されていない場合、MACフィルターを使用して認証を行う。MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループが指定されている場合、RADIUSサーバーを使用して認証を行う。
WPAエンタープライズのダイナミックVLANとAMFアプリケーションプロキシーの併用はサポート対象外。同一の無線ネットワーク設定でセキュリティー「WPAエンタープライズ/ダイナミックVLAN」とMAC認証（AMFアプリケーションプロキシー）を併用しないこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド