# verify-radius-packet enable(local)

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線機能 / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# [no] verify-radius-packet enable`

## コマンド説明

キャプティブポータルの動作モード（mode(local)コマンド）が「外部RADIUS認証」または「外部ページリダイレクト」において、RADIUSパケットの検証を有効にする。有効にするとRADIUSサーバーから受信したRADIUS応答パケットの検証を行う。RADIUS応答パケットにMessage-Authenticator属性が含まれない場合は受け入れない。無効の場合は検証を行わずRADIUS応答パケットにMessage-Authenticator属性が含まれていなくても受け入れる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## 使用例

    awplus(config-wireless-network)# captive-portal
    awplus(config-wireless-network-cp)# verify-radius-packet enable

## 注意・補足事項

ローカルRADIUSサーバーで認証を行っている環境で本機能を有効にする場合、ローカルRADIUSサーバーが動作している機器はファームウェアバージョン5.5.4-2.x以降をご使用ください。ファームウェアバージョン5.5.4-1.2以前のローカルRADIUSサーバーはMessage-Authenticator属性を含んだ応答ができないため、本機能を有効にするとMACベース認証やWeb認証ができなくなります。
検証有効時は本製品が送信するRADIUS要求パケットにMessage-Authenticator属性を付与する。検証無効時は付与しない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド