# clear line vty

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`# clear line vty <0-32>`

## コマンド説明

指定した仮想端末ポートからのログインセッション（SSHによるログインセッション）を強制終了する。

## パラメーター

`<0-32>`
  仮想端末ポート番号。使用中の仮想端末ポート番号はshow usersコマンドで確認できる

## 使用例

コンソールターミナル上でclear line vtyコマンドを実行し、仮想端末ポート「0」（vty 0）からのログインセッション（172.17.28.70からのSSHセッション）を強制的に切断したところ。

    awplus# show users
       Line      User                  Host(s)              Idle       Location
       0 con 0   manager               idle                 00:00:00   ttyS0
     130 vty 0   manager               idle                 00:01:11   172.17.28.70
    awplus# clear line vty 0
    awplus# show users
       Line      User                  Host(s)              Idle       Location
       0 con 0   manager               idle                 00:00:00   ttyS0

## 関連コマンド