# show ip route summary

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`> show ip route summary [vrf VRFNAME|global]`

## コマンド説明

IP経路表（RIB: Routing Information Base）に登録されている経路エントリーのサマリーを表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

    awplus> show ip route summary
    IP routing table name is Default-IP-Routing-Table(0)
    IP routing table maximum-paths is 4
    Route Source    Networks
    connected       2
    static          2
    Total           4

## 関連コマンド