# mode(local)

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線機能 / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# mode {click-through|external-page-redirect|radius}`

`(config-wireless-network-cp)# no mode`

## コマンド説明

キャプティブポータル（Web認証）の種類（動作モード）を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はクリックスルー。

## パラメーター

`click-through`
  クリックスルー。ブラウザー画面に表示される利用規約への同意のみでネットワーク接続を許可する
`external-page-redirect`
  外部ページリダイレクト。SNSなどの第三者機関のWeb認証を使用して接続を許可する
`radius`
  外部RADIUS認証。ブラウザー画面から入力したユーザー名、パスワードをRADIUSサーバーに問い合わせ、認証成功となった場合にのみネットワーク接続許可する

## コマンドツリー