# 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

運用中の管理下APに対する操作や無線LANの状態確認は、以下のコマンドで行います。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
無線トリガーの作成・編集 | 未作成 | wireless-trigger（無線LANコントローラーモード）
コメント（説明文） | 未設定 | description（無線トリガーモード）
実行コマンド
APへの設定適用 |  | wireless ap-configuration apply ap（特権EXECモード）
APのファームウェア更新 |  | wireless download ap（特権EXECモード）
AWC処理（計算・計算結果適用）の実行 |  | wireless power-channel ap（特権EXECモード）
APのリセット |  | wireless reset ap（特権EXECモード）
緊急モードの有効/無効 |  | wireless emergency-mode（特権EXECモード）
無線トリガーの有効/無効 |  | wireless wireless-trigger（特権EXECモード）
APのテクニカルサポート情報取得 |  | wireless get-tech ap（特権EXECモード）
対象APプロファイルの対象APのテクニカルサポート情報取得 |  | wireless get-tech ap-profile（特権EXECモード）
テクニカルサポート情報取得の中断 |  | wireless get-tech abort（特権EXECモード）
接続クライアントの切断 |  | wireless disassociate ap（特権EXECモード）
確認コマンド
管理下APの状態表示 |  | show wireless ap status（非特権EXECモード）
管理下APの送信出力・チャンネルの表示 |  | show wireless ap power-channel（非特権EXECモード）
近隣APの表示 |  | show wireless ap neighbors（非特権EXECモード）
無線クライアントの表示 |  | show wireless ap clients（非特権EXECモード）
AWC計算結果の表示 |  | show wireless power-channel calculate（非特権EXECモード）
無線トリガーの状態表示 |  | show wireless wireless-trigger（非特権EXECモード）