# tunnel mode ipv6

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / IPv6トンネル

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode ipv6`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードをIPv6（IPv4 over IPv6）トンネルに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
IPv6トンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - 外側始点IPv6アドレス（tunnel sourceコマンド）
  - 外側終点IPv6アドレス（tunnel destinationコマンド）
- オプション設定パラメーター
  - 外側TTL値（tunnel ttlコマンド）
  - 外側DSCP値（tunnel dscpコマンド）

Note

IPv6トンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードをIPv6（IPv4 over IPv6）に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel1
    awplus(config-if)# tunnel mode ipv6

## コマンドツリー

## 関連コマンド