# ipv6 nd dns-server

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 nd dns-server {X:X::X:X|IFNAME}`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースから送信するルーター通知（RA）パケットに含めるDNSサーバーアドレス（RDNSSオプション）を追加する。
no形式で実行した場合は、指定したDNSサーバーアドレスを通知対象から削除する。
初期状態では未設定（RAでDNSサーバーアドレスを通知しない）。
なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  DNSサーバーのIPv6アドレス
`IFNAME`
  インターフェース名。DNSサーバーアドレスとして本製品のIPv6アドレスを通知する場合に使用する。本パラメーターを使用する場合、指定したインターフェースに設定されているIPv6アドレスの中でもっとも小さいアドレスが通知される

## 注意・補足事項

2つのDNSサーバーアドレスをRAで通知する。

    awplus(config-if)# ipv6 nd dns-server 2001:db8:10:10::5
    awplus(config-if)# ipv6 nd dns-server 2001:db8:10:10::6

eth1インターフェースのIPv6アドレスをDNSサーバーアドレスとしてRAで通知する。

    awplus(config-if)# ipv6 nd dns-server eth1

## コマンドツリー

## 関連コマンド