# show pbr rules group

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

## 構文

コマンド構文

`> show pbr rules group NAME`

## コマンド説明

リンク監視グループの情報を表示する。

## パラメーター

`NAME`
  リンク監視グループ名

## 使用例

    awplus# show pbr rules group tunnelgroup
    Group:                   tunnelgroup
      Member:                10
        Next-hop:            tunnel0
        Probe:               PROBE0
        Probe status:        enabled
        Latency:             1 ms
        Jitter:              0 ms
        Loss Rate:           0.0 %
        Consecutive Success: 100
        Combined metric:     -
      Member:                20
        Next-hop:            tunnel1
        Probe:               PROBE1
        Probe status:        enabled
        Latency:             1 ms
        Jitter:              0 ms
        Loss Rate:           0.0 %
        Consecutive Success: 100
        Combined metric:     -

## 関連コマンド