# aes-key

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# aes-key [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no aes-key`

## コマンド説明

高速ローミングにおいて、AP間でPMK-R1をやり取りするときの暗号化に用いるAESキーを設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`encrypted`
  VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE`
  AESキー。32桁の16進数（0～9、A～F、a～f）で指定する。大文字小文字は区別しない

## 注意・補足事項

AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。
本設定は、高速ローミングを利用する場合の必須項目。IEEE 802.11kまたはIEEE 802.11vを利用し高速移行（IEEE 802.11r）を利用しない場合でも、必ず設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド