# ipv6 address

モード
  ゾーン・ネットワーク・ホストモード
カテゴリー
  UTM / エンティティー定義

## 構文

コマンド構文

`(config-host)# [no] ipv6 address X:X::X:X`

`(config-host)# [no] ipv6 address dynamic interface IFNAME`

`(config-host)# [no] ipv6 address dynamic fqdn FQDN`

## コマンド説明

対象ホスト定義に対し、指定したIPv6アドレスの関連付けを追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPv6アドレスの関連付けを削除する。
1つのホスト定義には、MACアドレス（mac-addressコマンド）、IPv4アドレス（ip addressコマンド）、IPv6アドレス（ipv6 addressコマンド）を複数関連付けられる。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  対象ホストのIPv6アドレス
`dynamic interface IFNAME`
  動的にIPv6アドレスを取得するインターフェース
`dynamic fqdn FQDN`
  対象ホストのIPv6アドレスをFQDN（ドメイン名）で指定する。使用条件等については解説編を参照のこと

## 使用例

ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下にホスト定義「dns」を作成し、複数のIPv6アドレスを関連付ける。

    awplus(config)# zone dmz
    awplus(config-zone)# network servernet
    awplus(config-network)# ipv6 subnet 2001:db8:1000:10::/64
    awplus(config-network)# host dns
    awplus(config-host)# ipv6 address 2001:db8:1000:10::2
    awplus(config-host)# ipv6 address 2001:db8:1000:10::f2

ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下のホスト定義「dns」から、IPv6アドレス2001:db8:1000:10::f2の関連付けを削除する。

    awplus(config)# zone dmz
    awplus(config-zone)# network servernet
    awplus(config-network)# host dns
    awplus(config-host)# no ipv6 address 2001:db8:1000:10::f2

## 注意・補足事項

本コマンドで指定したIPアドレスが、対象ホスト（host）の所属するネットワーク（network）のサブネット（ipv6 subnet）範囲外の場合は次のような警告メッセージが出力される。

    awplus(config-host)# ipv6 address 2001:db8:1000:20::5
    % Warning: Host address does not match any configured subnet

## コマンドツリー

## 関連コマンド