# mu-mimo enable(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] mu-mimo enable`

## コマンド説明

対象無線インターフェースにおいて、MU-MIMOを有効にする。
no形式で実行した場合はMU-MIMOを無効にする。
初期設定は無効。
MU-MIMOを有効にすると対応する複数無線端末に対して同時に送信処理を行うことが可能となり、送信待機の時間が減少し実質的なスループットの向上が望める。

## 注意・補足事項

無線クライアントの接続場所によって、MU-MIMO によるスループットの効果が得られない場合がある。無線アクセスポイントを見通せる接続場所に変えてみることで改善される場合がある。
mode(local)コマンドで無線モードをbg、bg-nまたはa、a-nに設定している場合はMU-MIMOを使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド