# airtime-percentage(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# airtime-percentage <0-100>`

`(config-wireless-network)# no airtime-percentage`

## コマンド説明

VAPに通信時間（エアタイム）を割り当てる。エアタイムは各VAPごとに割り当てを行い合計で100を超えないよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したエアタイムを削除する。
初期状態は0

## パラメーター

`<0-100>`
  エアタイムの割合（%）

## 使用例

無線1のVAP1に50%でエアタイムを割り当てる

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# network 3
    awplus(config-wireless-network)# airtime-percentage 50
    awplus(config-wireless-network)# exit
    awplus(config-wireless)# ap-profile local
    awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
    awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# airtime-fairness mode manual
    awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 1 network 3

## コマンドツリー

## 関連コマンド