# auth-mac username

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# auth-mac username {hyphen|colon|dot|none} {lower-case|upper-case}`

## コマンド説明

MACベース認証においてRADIUSサーバーに認証を要求するときのユーザー名の形式を変更する。
no形式で実行した場合は、初期設定に戻る。
MACベース認証では、SupplicantのMACアドレスをユーザー名・パスワードとしてRADIUSサーバーに送信するが、本コマンドではMACアドレスの形式および、MACアドレス中の16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すかを変更できる。
初期設定では「00-00-f4-11-22-33」の形式（ハイフンあり、a～fは小文字）を用いる。

## パラメーター

`hyphen|colon|dot|none`
  MACアドレスの形式を指定する
  `hyphen`
    ハイフンを含める（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）。初期値
  `colon`
    コロンを含める（xx:xx:xx:xx:xx:xxの形式）
  `dot`
    ドットを含める（xx.xx.xx.xx.xx.xxの形式）
  `none`
    MACアドレスのみ（xxxxxxxxxxxxの形式）
`lower-case|upper-case`
  16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すか
  `lower-case`
    小文字（a～f）。初期値
  `upper-case`
    大文字（A～F）

## 使用例

MACベース認証用のユーザー名として、「0000F4112233」形式（ハイフンなし、A～Fは大文字）を使うよう設定する。

    awplus(config-if)# auth-mac username non upper-case

## 注意・補足事項

本コマンドで設定を変更しても、すでに認証済みのSupplicantには影響を与えない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド