# security mode wep(local)

モード
  無線設定モード --> WEP設定モード
カテゴリー
  無線機能 / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# security <1-65535> mode wep`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

## コマンド説明

WEPのセキュリティー設定（キーなど）を編集するためのWEP設定モードに移動する。
このとき、指定したセキュリティー設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

## 注意・補足事項

無線1の場合は無線モード「IEEE 802.11b/g」、無線2の場合は無線モード「IEEE 802.11a」の設定時、かつVAP0にのみ適用可能。また、無線3では設定不可。

## コマンドツリー

## 関連コマンド