# protect

モード
  IPSモード
カテゴリー
  UTM / 侵入防御（IPS）

## 構文

コマンド構文

`(config-ips)# [no] protect`

## コマンド説明

侵入防御（IPS）機能を有効化する。
no形式で実行した場合は侵入防御（IPS）機能を無効化する。
初期設定は無効。
侵入防御（IPS）機能を有効化すると、組み込みのIPSカテゴリーデータベースにもとづいて侵入防御（IPS）エンジンがパケットの内容を検査し、各トラフィックをIPSカテゴリー（イベント種別）に分類する（show ips categoriesコマンドで確認可能）。
各カテゴリーに対するデフォルトアクションはalert（ログへの記録）だが、category actionコマンドでカテゴリーごとにアクションを変更可能。

## 使用例

侵入防御（IPS）機能を有効化する。

    awplus(config)# ips
    awplus(config-ips)# protect

侵入防御（IPS）機能を無効化する。

    awplus(config)# ips
    awplus(config-ips)# no protect

## コマンドツリー

## 関連コマンド