# latency good-below

モード
  リンク性能プロファイルモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-profile)# latency good-below <1-2000>`

`(config-linkmon-profile)# no latency good-below`

## コマンド説明

対象リンク性能プロファイルにおけるレイテンシーの良好判定しきい値を設定する。
no形式で実行した場合はレイテンシーの良好判定しきい値を削除する。
該当回線（ネクストホップ）のレイテンシーが「bad」と判定されている状態でレイテンシーが良好判定しきい値以下に下がると、該当回線は「good」に判定変更され、ロードバランスの選択対象となる。
なお、良好判定しきい値はオプションであり、未設定の場合は不良判定しきい値（latency bad-above）と同じ値であるものとして動作する。
また、不良判定しきい値よりも大きな値を設定した場合は無効な設定と見なされ、未設定時と同様、不良判定しきい値（latency bad-above）と同じ値であるものとして動作する。

## パラメーター

`<1-2000>`
  レイテンシー（ミリ秒）

## コマンドツリー

## 関連コマンド