# ipv6 nd router-preference

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 nd router-preference {low|medium|high}`

`(config-if)# no ipv6 nd router-preference`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースから送信するルーター通知（RA）パケットのデフォルトルーター優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はmedium。
なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

## パラメーター

`low`
  低
`medium`
  中（初期値）
`high`
  高

## 使用例

eth1から送信するRAのデフォルトルーター優先度をhigh（高）に設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ipv6 nd router-preference high

デフォルトルーター優先度を初期値のmedium（中）に戻す。

    awplus(config-if)# no ipv6 nd router-preference

## コマンドツリー

## 関連コマンド