# tunnel mode map4to6

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / NAT46・NAT64

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode map4to6`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードをNAT46トンネルに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
NAT46トンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- 必須設定パラメーター
  - NAT46マッピングインスタンス（tunnel 4to6-mappingコマンド）
  - IPv4インターフェースとしての設定（ip addressコマンド）
  - IPv6インターフェースとしての設定（ipv6 enableコマンド）

Note

「NAT46マッピング」、「NAT46マッピングインスタンス」、「NAT46トンネルインターフェース」は名称に含まれる「NAT46」機能だけでなく「NAT64」機能でも使用します。
4to6-mapping、show 4to6-mapping、tunnel 4to6-mapping、tunnel mode map4to6などのコマンドについても同様です。
「NAT46」、「NAT64」両機能での使い分けについては、「IPv6」/「NAT46・NAT64」の具体的な設定例をご参照ください。

Note

NAT46トンネルインターフェースは、IPv4・IPv6アドレス変換（NAT46）を行うための特殊なインターフェースです。変換にあたり、IPv4パケットとIPv6パケットの両方を扱うため、IPv4インターフェースとしての設定（ip address）とIPv6インターフェースとしての設定（ipv6 enable）の両方が必要ですが、他のトンネルインターフェースに存在する終端アドレスの設定は不要です。また、同インターフェースのIPv4アドレスは、ネットワーク上で使われていない任意のアドレスを設定してください。

Note

NAT46トンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをNAT46に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode map4to6

## コマンドツリー

## 関連コマンド