# show wireless ap neighbors(local)

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線機能 / 運用機能

## 構文

コマンド構文

`> show wireless ap neighbors [radio {1|2|3}]`

## コマンド説明

本製品の周辺に存在する無線APの情報を表示する。

## パラメーター

`radio {1|2|3}`
  無線インターフェース番号。本パラメーター指定時は指定した無線インターフェース上で検出した近隣アクセスポイントの情報だけを表示する。省略時はすべての無線インターフェースを対象にする

## 使用例

    awplus> show wireless ap neighbors
    -----------------------------------------------------------------------------
    BSSID          ESSID                    R Ch  Sig AP    Detected            S
    Security Mode
    -----------------------------------------------------------------------------
    XXXX.XXXX.XXXX test01                   1 1   19  0     2025-12-09 11:58:47 R
    None
    XXXX.XXXX.XXXX test02                   2 36  34  0     2025-12-09 11:58:47 R
    Mixed WPA/WPA2 Enterprise (TKIP, CCMP)
    XXXX.XXXX.XXXX test03                   2 124 66  0     2025-12-09 11:58:47 R
    WPA2 PSK (CCMP)

BSSID | 近隣アクセスポイントのBSSID（MACアドレス）
ESSID | 近隣アクセスポイントのESSID（SSID）
R | 近隣アクセスポイントを検出した管理下アクセスポイントの無線インターフェース
Ch | 使用チャンネル
Sig | 近隣アクセスポイントの信号強度（0 ～ 100 の範囲で表示）。この数値から95を引いた値が信号強度dBm値
AP | つねに0（ローカルAPを表す）
Detected | 検出日時
S | 不正AP検出機能の判定結果。R （管理外）、M （管理下）のいずれか。不正AP検出機能が無効な場合、全て「-」（対象外）として表示される。
Security Mode | 近隣アクセスポイントのセキュリティー設定

## 注意・補足事項

管理APよりESSIDの情報を受信できなかった場合、近隣アクセスポイントのESSIDの情報が (NULL) と表示されます。

## 関連コマンド