# source

モード
  リンク監視プローブモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-probe)# source {A.B.C.D|X:X::X:X|IFNAME}`

`(config-linkmon-probe)# no source`

## コマンド説明

対象リンク監視プローブ（ICMP）における調査パケットの始点アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点アドレスの設定を削除する。
初期状態は未設定。
本コマンドで指定するアドレスやインターフェースは装置上に設定済みかつ稼働状態になっている必要がある。
未設定時はシステムが始点アドレスを自動選択する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPv4アドレス
`X:X::X:X`
  IPv6アドレス
`IFNAME`
  インターフェース名。本パラメーター指定時は、該当インターフェースのプライマリーアドレスを調査パケットの始点アドレスとして使用する

## コマンドツリー

## 関連コマンド