# ip dhcp-relay agent-option

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPリレー

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip dhcp-relay agent-option`

## コマンド説明

対象インターフェース上で動作するDHCPリレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加と削除を有効にする。
no形式で実行した場合は、リレーエージェント情報オプションの付加と削除を無効にする。
初期設定は無効。
本機能を有効にした場合、クライアントからのDHCPパケットを転送するときに、リレーエージェント情報オプションを挿入する。また、サーバーからの戻りパケットをクライアントに転送するときは同オプションを削除する。

## 使用例

eth1で動作しているDHCPリレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプションの付加と削除を有効にする。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay agent-option

eth1で動作しているDHCPリレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプションの付加と削除を無効にする。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no ip dhcp-relay agent-option

## コマンドツリー

## 関連コマンド