# location elin-location-id

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# location elin-location-id <1-4095>`

`(config-if)# no location elin-location-id`

## コマンド説明

対象EthernetインターフェースにLLDP-MEDで通知するELIN（緊急通報用の位置識別情報）を割り当てる。すでにELINが割り当てられていた場合は、新しい情報に置き換える。
no形式で実行した場合はELINの割り当てを削除する。

## パラメーター

`<1-4095>`
  ELINの登録番号（ELINそのものではないことに注意）。location elin-location identifierコマンドで登録済みの番号を指定すること

## コマンドツリー

## 関連コマンド