# auth-mac enable

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] auth-mac enable`

## コマンド説明

対象ethポートでMACベース認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は対象ethポートでMACベース認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際にMACベース認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でもMACベース認証を有効にする必要がある（aaa authentication auth-macコマンド）。

## 使用例

eth1でMACベース認証を有効化する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# auth-mac enable

## 注意・補足事項

本コマンドを有効にするには、対象のethポートをソフトウェアブリッジに割り当てる必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド