# tunnel mode map-e

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / MAP-E

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode map-e`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードをMAP-Eトンネルに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
MAP-Eトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - ソフトワイヤー設定（MAP-E設定）（tunnel softwireコマンド）

Note

MAP-Eトンネルインターフェースでは、トンネルの終端アドレスやトンネルインターフェースに設定する上位層アドレス（IPv4アドレス）などはMAP-Eによって自動的に取得・設定されます。

Note

MAP-Eトンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをMAP-Eに設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode map-e

## コマンドツリー

## 関連コマンド