# jitter bad-above

モード
  リンク性能プロファイルモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-profile)# jitter bad-above <1-1000>`

`(config-linkmon-profile)# no jitter bad-above`

## コマンド説明

対象リンク性能プロファイルにおけるジッターの不良判定しきい値を設定する。
no形式で実行した場合はジッターの不良判定しきい値を削除する。
初期状態は未設定（判定基準としてジッターを使わない）。
ジッターが不良判定しきい値を上回った場合、該当回線（ネクストホップ）は「bad」と判定され、SD-WANロードバランスの選択対象から除外される。
また、ジッターが同しきい値以下に下がった場合は「good」判定となり、SD-WANロードバランスの選択対象に戻る。

## パラメーター

`<1-1000>`
  ジッター（ミリ秒）

## コマンドツリー

## 関連コマンド