# web-auth radius auth group(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# web-auth radius auth group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-network)# no web-auth radius auth group`

## コマンド説明

対象無線ネットワークでWeb認証を有効にする。また、Web認証に使用するRADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は無効に戻る。
初期状態では無効。

## パラメーター

`radius`
  radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME`
  指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

## 注意・補足事項

認証順序は次のとおり。

`MAC認証 → WPA認証 → Web認証
`

Web認証の成功・失敗時には下記のログが出力される。

    Captive Portal authenticated YY:YY:YY:YY:YY:YY client
    Captive Portal authentication failed for YY:YY:YY:YY:YY:YY client

## コマンドツリー

## 関連コマンド