# local authentication

モード
  ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config-isakmp-profile)# local authentication {pre-shared|eap-radius|certificate}`

`(config-isakmp-profile)# no local authentication`

## コマンド説明

対象ISAKMPプロファイルで使用する自装置の認証方式（対向装置から認証を受けるときの方式）を指定する。対向装置の認証方式はremote authenticationコマンドで指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はpre-shared。

## パラメーター

`pre-shared`
  事前共有鍵認証。初期設定
`eap-radius`
  RADIUSサーバー認証（EAP）。ハブ＆スポーク型マルチポイントVPN（マルチポイントGREトンネルインターフェース）におけるスポーク（拠点）側でのみサポート
`certificate`
  証明書認証。別途サーバー証明書の準備が必要。詳細は解説編の「外部CAが発行した証明書を使用したルーター間のIPsec VPN接続」を参照

## コマンドツリー

## 関連コマンド