# show linkmon probe-history

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

## 構文

コマンド構文

`> show linkmon probe-history [<1-65535>|probe NAME]`

## コマンド説明

履歴収集インスタンスの設定および保存した履歴情報を表示する。
オプション未指定時はすべての履歴収集インスタンスが対象となる。
オプション指定時は合致する情報だけが表示される。

## パラメーター

`<1-65535>`
  インスタンス番号
`probe NAME`
  リンク監視プローブ名

## 使用例

    awplus# show linkmon probe-history
    --------------------------------------------------------------------------------
    ID     Interval (s)      Buckets   Latency (ms): Min           Max           Avg
    Probe                               Jitter (ms): Min           Max           Avg
                                            Packets:  Tx            Rx      Loss (%)
    --------------------------------------------------------------------------------
    10               30          1/1                  11            11            11
    PROBE0                                             6             6             6
                                                      30            30          0.00
    20               30          1/1                  11            11            11
    PROBE1                                             6             6             6
                                                      30            30          0.00

## 関連コマンド