# 無線機能 / セキュリティー設定

無線クライアントとのデータ通信を行う際のセキュリティー設定を行います。
セキュリティー設定は、個々の無線ネットワークやWDSに適用するセキュリティー設定を定義する要素で、以下のコマンドで設定、確認します。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
スタティックWEP設定コマンド
スタティックWEP セキュリティー設定の作成 | 未作成 | security mode wep(local)（無線設定モード）
認証方式 | open-system | authentication(local)（WEP設定モード）
キーの長さ | 128 | length(local)（WEP設定モード）
キーのタイプ | hex | type(local)（WEP設定モード）
キー | 未設定 | key(local)（WEP設定モード）
送信するWEPキーの番号 | 1 | index(local)（WEP設定モード）
Enhanced Open設定コマンド
Enhanced Open セキュリティー設定の作成 | 未作成 | security mode enhanced-open(local)（無線設定モード）
Enhanced Open移行モード設定コマンド
Enhanced Open移行モード セキュリティー設定の作成 | 未作成 | security mode enhanced-open-transition-mode(local)（無線設定モード）
WPAパーソナル設定コマンド
WPAパーソナル セキュリティー設定の作成 | 未作成 | security mode wpa-personal(local)（無線設定モード）
WPAバージョン | wpa2 | versions(local)（WPAパーソナル設定モード）
暗号プロトコル | ccmp（AES） | ciphers(local)（WPAパーソナル設定モード）
セキュリティーキー | 未設定 | key(local)（WPAパーソナル設定モード）
ブロードキャスト（グループ）キーの更新間隔 | 0（更新しない） | bcast-key-refresh-interval(local)（WPAパーソナル設定モード）
管理フレーム保護（MFP） | 利用可能 | management-frame-protection enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
高速ローミング関連コマンド
高速移行 | 無効 | fast-transition enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
分散システム | 無効 | over-the-ds enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
モビリティドメイン | a1b2 | mobility-domain(local)（WPAパーソナル設定モード）
PMK-R0 保持時間 | 10000 | r0-key-lifetime(local)（WPAパーソナル設定モード）
AESキー | 未設定 | aes-key(local)（WPAパーソナル設定モード）
IEEE 802.11k RRM | 無効 | radio-resource-management enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
IEEE 802.11v WNM | 無効 | wireless-network-management enable(local)（WPAパーソナル設定モード）
WPAエンタープライズ設定コマンド
WPAエンタープライズ セキュリティー設定の作成 | 未作成 | security mode wpa-enterprise(local)（無線設定モード）
WPAバージョン | wpa2 | versions(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
暗号プロトコル | ccmp（AES） | ciphers(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
RADIUS認証サーバー | 未指定 | radius authentication group(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
RADIUSアカウンティングサーバー | 未指定 | radius accounting group(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
RADIUSパケットの検証 | 無効 | verify-radius-packet enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
ダイナミックVLAN | 無効 | dynamic-vlan enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
ブロードキャスト（グループ）キーの更新間隔 | 0（更新しない） | bcast-key-refresh-interval(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
ユニキャストセッションキーの更新間隔 | 0（更新しない） | session-key-refresh-interval(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
再認証タイマー満了時の動作 | reauthentication | session-key-refresh-action(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
管理フレーム保護（MFP） | 利用可能 | management-frame-protection enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
ローミング時における事前認証情報の中継 | 有効 | pre-authentication enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
高速ローミング関連コマンド
高速移行 | 無効 | fast-transition enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
分散システム | 無効 | over-the-ds enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
モビリティドメイン | a1b2 | mobility-domain(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
PMK-R0 保持時間 | 10000 | r0-key-lifetime(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
AESキー | 未設定 | aes-key(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
IEEE 802.11k RRM | 無効 | radio-resource-management enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
IEEE 802.11v WNM | 無効 | wireless-network-management enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
ローミング候補リスト | 未登録 | key-holder-list entry(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
確認コマンド
セキュリティー設定の表示 |  | show wireless security(local)（非特権EXECモード）

## セキュリティーの種類

本製品がサポートしている無線セキュリティーの種類は下表のとおりです。
ここでは、スタティックWEP、WPAパーソナル、WPAエンタープライズ、MAC認証の設定方法について説明します。
Note

Enhanced Open、Enhanced Open Transition Modeの設定はWeb GUIから行ってください。

表 2
セキュリティー種類 | 説明
スタティックWEP（無線1、2対象） | 固定キーをもとにRC4アルゴリズムによる暗号化を行います。無線クライアント個別の認証は行いません。WEPは脆弱なため、固定キーで運用するなら「WPAパーソナル」の使用をおすすめします。
Enhanced Open | オープン認証にて接続を行うためユーザーIDやパスワードを入力することなくネットワークに接続を行うことができますが、オープン認証後の本製品と無線クライアント間のデータはOpportunistic Wireless Encryption（OWE）プロトコル（128-bit CCMP/AES）で暗号化されます。
Enhanced Open Transition Mode（無線1、2対象） | 無線クライアントのEnhanced Openのサポート有無を気にすることなく設定可能なモードでVAP0とVAP1を使用します。Enhanced Open対応クライアントはオープン認証後にOWEプロトコルを使用して暗号化され、Enhanced Open未対応クライアントはオープン認証後にOWEの暗号化なしで本製品との通信を行います。
WPAパーソナル | 事前共有キー（PSK）をもとに無線クライアント個別のキーを生成し、本製品と無線クライアント間で認証と暗号化を行います。暗号アルゴリズムにはCCMPまたはTKIPを使用します。
WPAエンタープライズ | RADIUSサーバーで無線クライアント個別のキーを生成し、本製品と無線クライアント間で認証と暗号化を行います。暗号アルゴリズムにはGCMP、CCMPまたはTKIPを使用します。
MAC認証 | RADIUSサーバーを使用して認証を行います。
Web認証 クリックスルー | 本製品の接続時に利用規約ページを介して接続が行えます。 詳細は「無線機能」/「キャプティブポータル」をご覧ください。
Web認証 外部RADIUS | 本製品の接続時にRADIUSサーバーに問い合わせを行い、認証後リダイレクトで設定したページが表示されます。 詳細は「無線機能」/「キャプティブポータル」をご覧ください。

### スタティックWEPの設定方法

ここでは、無線1のVAP0にスタティックWEPの設定を行う手順について説明します。
Note

スタティックWEPは、無線1の場合は無線モード「IEEE 802.11b/g」、無線2の場合は無線モード「IEEE 802.11a」の設定時、かつVAP0でのみ適用可能です。無線3では設定不可です。無線モードの確認は、show wireless ap-profile(local)コマンドで行えます。

1. 無線1の無線モードを「IEEE 802.11b/g」に変更します。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# ap-profile local
       awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# mode bg

2. 無線設定モードに戻り、WEP設定モードに移行します。
   ここでは、セキュリティー設定番号を「1」とします。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# exit
       awplus(config-wireless-ap-prof)# exit
       awplus(config-wireless)# security 1 mode wep

3. WEPキーの強度（キー長）を設定します。
   ここでは、128ビットとします。

       awplus(config-wireless-sec-wep)# length 128

4. WEPキーの生成方法（キーのタイプ）を設定します。
   ここでは、ASCII文字列とします。

       awplus(config-wireless-sec-wep)# type ascii

5. WEPキーを設定します。
   ここでは、WEPキー番号を「2」、WEPキー文字列を「AlliedTelesis」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wep)# key 2 AlliedTelesis

6. 実際に使用するWEPキーの番号を設定します。
   ここでは、手順5で設定した「2」を指定します。

       awplus(config-wireless-sec-wep)# index 2

7. VAPインターフェースに設定を行うネットワークを設定し、セキュリティーを割り当てます。
   無線設定モードに戻り、無線ネットワークモードに移行します。
   ここでは、無線ネットワーク設定番号を「2」、セキュリティー設定番号「1」を割り当てます。

       awplus(config-wireless-sec-wep)# exit
       awplus(config-wireless)# network 2
       awplus(config-wireless-network)# security 1

8. ネットワーク設定をVAP0インターフェースに割り当てます。
   1. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードに移行します。

          awplus(config-wireless-network)# exit
          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP0インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 0 network 2

9. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

### WPAパーソナルの設定方法

WPAパーソナルの設定方法について説明します。

1. 無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
   ここでは、セキュリティー設定番号を「1」とします。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-personal

2. WPAパーソナルのセキュリティーキーを設定します。
   ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890

3. VAPインターフェースに設定を行うネットワークを設定し、セキュリティーを割り当てます。
   無線設定モードに戻り、無線ネットワークモードに移行します。
   ここでは、無線ネットワーク設定番号を「2」、SSIDを「network2」とし、セキュリティー設定番号「1」を割り当てます。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit
       awplus(config-wireless)# network 2
       awplus(config-wireless-network)# ssid network2
       awplus(config-wireless-network)# security 1

4. ネットワーク設定をVAP2インターフェースに割り当てます。
   1. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードに移行します。

          awplus(config-wireless-network)# exit
          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP2インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

5. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

#### WPAバージョンの設定方法

WPAバージョンの設定変更を行うには、versions(local)コマンドで行います。
WPAのバージョンは次の通りです。
WPAとWPA2が混在する環境では、「wpa wpa2」を指定します。無線ネットワークから見たセキュリティーは、WPAと同じレベルになります。
WPA2とWPA3が混在する環境では、「wpa2 wpa3」を指定します。無線ネットワークから見たセキュリティーは、WPA2と同じレベルになります。
WPA2のみの環境では、「wpa2」を指定します。
WPA3のみの環境では、「wpa3」を指定します。

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-personal
    awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# versions wpa2 wpa3
    awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# end
    awplus# wireless ap-configuration apply ap local

#### 暗号化プロトコルの設定方法

暗号化プロトコルの設定変更を行うには、ciphers(local)コマンドで行います。
WPAバージョンにより設定可能な暗号化プロトコルが決まっています。下表を参考に暗号化プロトコルを指定してください。

表 3
WPAバージョン | 暗号プロトコル
WPA and WPA2 | ccmp tkip
WPA2 | ccmp
WPA2 and WPA3 | ccmp
WPA3 | ccmp

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-personal
    awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# ciphers ccmp
    awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# end
    awplus# wireless ap-configuration apply ap local

### WPAエンタープライズの設定方法

ローカルRADIUSサーバーを使用したWPAエンタープライズの設定方法について説明します。

1. WPAエンタープライズで使用するローカルRADIUSサーバーの設定を行うには、RADIUSサーバーモードに移行します。

       awplus(config)# radius-server local

2. ローカルRADIUSサーバーのユーザーとパスワードを設定します。
   ここでは、ユーザーを「user」、パスワードを「password」とします。

       awplus(config-radsrv)# user user password password

3. ローカルRADIUSサーバーを有効にします。

       awplus(config-radsrv)# server enable

4. グローバルコンフィグモードに戻り、RADIUSクライアントの設定で自身のローカルRADIUSサーバーを使用するように設定します。
   ここでは、ホストのIPアドレスを「127.0.0.1」、RADIUSサーバーとの通信に使用する共有パスワードを「awplus-local-radius-server」とします。

       awplus(config-radsrv)# exit
       awplus(config)# radius-server host 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server

5. WPAエンタープライズのセキュリティー設定を作成し、WPAエンタープライズ設定モードから使用する認証用RADIUSサーバーグループを設定します。
   wireless(local)コマンドで無線設定モードに移行し、さらにsecurity mode wpa-enterprise(local)コマンドでWPAエンタープライズ設定モードに移行します。
   ここでは、セキュリティー設定番号を「1」、 RADIUSサーバーは手順4で設定したRADIUSサーバーを使用することとします。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-enterprise
       awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius authentication group radius

6. VAPインターフェースに設定を行うネットワークを設定し、セキュリティーを割り当てます。
   無線設定モードに戻り、無線ネットワークモードに移行します。
   ここでは、無線ネットワーク設定番号を「2」、SSIDを「network2」とし、セキュリティー設定番号「1」を割り当てます。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# exit
       awplus(config-wireless)# network 2
       awplus(config-wireless-network)# ssid network2
       awplus(config-wireless-network)# security 1

7. ネットワーク設定をVAP2インターフェースに割り当てます。
   1. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードに移行します。

          awplus(config-wireless-network)# exit
          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP2インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

8. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

#### WPAバージョンの設定方法

WPAバージョンの設定変更を行うには、versions(local)コマンドで行います。
WPAのバージョンは次の通りに選択できます。
WPAとWPA2が混在する環境では、「wpa wpa2」を指定します。無線ネットワークから見たセキュリティーは、WPAと同じレベルになります。
WPA2とWPA3が混在する環境では、「wpa2 wpa3」を指定します。無線ネットワークから見たセキュリティーは、WPA2と同じレベルになります。
WPA2のみの環境では、「wpa2」を指定します。
WPA3のみの環境では、「wpa3」を指定します。

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-enterprise
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# versions wpa wpa2
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# end
    awplus# wireless ap-configuration apply ap local

#### 暗号化プロトコルの設定方法

暗号化プロトコルの設定変更を行うには、ciphers（WPAエンタープライズ設定モード）で行います。
WPAバージョンにより設定可能な暗号プロトコルが決まっています。下表を参考に暗号化プロトコルを指定してください。

表 4
WPAバージョン | 暗号プロトコル
WPA and WPA2 | ccmp tkip
WPA2 | ccmp
WPA2 and WPA3 | ccmp
WPA3 | gcmp ccmp

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-enterprise
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# ciphers ccmp tkip
    awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# end
    awplus# wireless ap-configuration apply ap local

### MAC認証の設定方法

ローカルRADIUSサーバーを使用したMAC認証の設定方法について説明します。

1. 無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
   ここでは、セキュリティー設定番号を「1」とします。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-personal

2. WPAパーソナルのセキュリティーキーを設定します。
   ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890

3. MAC認証で使用するローカルRADIUSサーバーの設定を行います。グローバルコンフィグモードに戻り、RADIUSサーバーモードに移行します。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit
       awplus(config)# radius-server local

4. ローカルRADIUSサーバーのユーザーとパスワードを設定します。
   ここでは、ユーザーを「user」、パスワードを「password」とします。

       awplus(config-radsrv)# user user password password

5. ローカルRADIUSサーバーを有効にします。

       awplus(config-radsrv)# server enable

6. グローバルコンフィグモードに戻り、RADIUSクライアントの設定で自身のローカルRADIUSサーバーを使用するよう設定します。
   ここでは、ホストのIPアドレスを「127.0.0.1」、RADIUSサーバーとの通信に使用する共有パスワードを「awplus-local-radius-server」とします。

       awplus(config-radsrv)# exit
       awplus(config)# radius-server host 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server

7. VAPインターフェースに設定を行うネットワークを設定します。
   無線設定モードに移行し、さらに無線ネットワークモードに移行します。
   ここでは、無線ネットワーク設定番号を「2」、SSIDを「network2」、セキュリティー設定番号を「1」とします。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# network 2
       awplus(config-wireless-network)# ssid network2
       awplus(config-wireless-network)# security 1

8. MAC認証を有効にし、使用する認証用RADIUSサーバーグループを設定します。

       awplus(config-wireless-network)# mac-auth radius auth group radius

9. ネットワーク設定をVAP2インターフェースに割り当てます。
   1. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードに移行します。

          awplus(config-wireless-network)# exit
          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP2インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

      Note

      無線2のVAPインターフェースを有効にし、無線ネットワーク設定を割り当てる場合、下記コマンドを実行し無線2も有効にしてください。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# exit
          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 2
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

10. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

        awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
        awplus# wireless ap-configuration apply ap local

### MAC認証とWeb認証を併用した2ステップ認証の設定方法

同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）でMAC認証とWeb認証を併用することができます。
2ステップ認証の有効・無効は、mac-auth two-step-auth-with-cp enable(local)コマンドで指定します（デフォルトは有効）。MACベース認証とWeb認証の両方を有効にした際は、2ステップ認証の有効・無効で認証動作が異なります。

- 有効 - 無線クライアントはMAC認証とWeb認証の両方に成功してはじめて通信が可能になる

- 無効 - 無線クライアントはMAC認証とWeb認証のいずれか一方に成功すれば通信が可能になる
  （MAC認証に失敗した場合でもWPA等の無線セキュリティーをパスすれば無線APへの接続はできるが、Web認証に成功しないと通信はできない）

Note

2ステップ認証を使用する際は、MACベース認証とWeb認証の両方を有効にしてください。

#### 基本設定

ここでは、MAC認証とWeb認証を併用した2ステップ認証を設定する方法について説明します。

1. radius-server hostコマンドを使用し、Web認証で使用する外部RADIUSサーバーを登録します。ここでは、本製品のローカルRADIUSサーバーを使用します。ローカルRADIUSサーバーの設定は、「Web認証 外部RADIUSの設定方法」をご覧ください。

       awplus(config)# radius-server host 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server

2. WPAパーソナルの設定を行います。無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
   ここでは、セキュリティー設定番号を「1」とします。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-personal

3. WPAパーソナルのセキュリティーキーの設定を行います。
   ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit

4. MACフィルター「1」を作成し、MACアドレスを登録します。MACフィルター設定の詳細は「無線機能」/「MACフィルター」をご覧ください。

       awplus(config-wireless)# wireless-mac-filter 1
       awplus(config-wireless-mac-flt)# filter-entry 0000.1111.2222
       awplus(config-wireless-mac-flt)# exit

   Note

   MACベース認証で使用するMACアドレスの登録方法は、MACアドレスリストの他、外部RADIUSサーバー、MACアドレスリスト＋外部RADIUSを使用することができます。

   Note

   MACベース認証で使用するMACアドレスの登録方法に外部RADIUSサーバーを使用する場合、 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属する最初のRADIUSサーバーでのみ認証を行います。

   Note

   AMFアプリケーションプロキシーやエリア認証（AWCプラグイン）を使用してMACベース認証を行うことはできません。

5. 無線ネットワーク設定「1」を作成し、SSID「network1」と手順2で設定したセキュリティー設定「1」を割り当てます。

       awplus(config-wireless)# network 1
       awplus(config-wireless-network)# ssid network1
       awplus(config-wireless-network)# security 1

6. MAC認証モード（mac-auth mode(local)）を「radius」（MACフィルターまたは外部RADIUS認証）に設定した上で、MACフィルターを有効化します（wireless-mac-filter-id(local)）。

       awplus(config-wireless-network)# mac-auth mode radius
       awplus(config-wireless-network)# wireless-mac-filter-id profile

7. MAC認証とWeb認証の両方を必須にする場合、追加の設定はせず次の手順に進みます。
   Note

   MAC認証とWeb認証のどちらか一方のみで通信を許可する場合、mac-auth two-step-auth-with-cp enable(local)コマンドをno形式で設定します。

       awplus(config-wireless-network)# no mac-auth two-step-auth-with-cp enable

8. Web認証に使用するRADIUSサーバーグループを指定し、キャプティブポータル（Web認証）を有効にします。

       awplus(config-wireless-network)# web-auth radius auth group radius
       awplus(config-wireless-network)# captive-portal
       awplus(config-wireless-network-cp)# enable

9. 無線設定モードに戻り、ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移行します。

       awplus(config-wireless-network-cp)# exit
       awplus(config-wireless-network)# exit
       awplus(config-wireless)# ap-profile local

10. APプロファイルに対して、手順4で設定したMACフィルター「1」を割り当てます。

        awplus(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter permit 1

11. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にして、VAP1インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

        awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
        awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable
        awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 1 network 1

12. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

        awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
        awplus# wireless ap-configuration apply ap local

設定は以上です。

### 高速ローミングの設定方法

標準化された IEEE 802.11rに対応した高速ローミング機能を使用し、高速でスムーズなローミングを行えるようにします。
高速ローミングには、下表の2通りの方法で設定が行えます。

表 5
方式 | 説明
Over the DS | （無線1、無線2のみ）無線クライアントは、現在接続している無線APを介して移行先の無線APへ認証要求を行います。
Over the Air | 無線クライアントは、無線を介して直接移行先の無線APへ認証要求を行います。

#### Over the DSを使用した高速ローミングの設定方法

ここでは、WPAパーソナルでOver the DSを使用した高速ローミングを設定する方法を説明します。
Note

無線3での高速ローミングの「分散システム」は未サポートです。初期設定の無効から変更しないでください。

1. 無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
   ここでは、セキュリティー設定番号を「2」とします。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-personal

2. WPAパーソナルのセキュリティーキーを設定します。
   ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890

3. IEEE 802.11r による高速ローミングを有効にします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# fast-transition enable

4. 高速ローミング時に無線APを介して移行先の無線APへ認証要求を行うための設定をします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# over-the-ds enable

5. 無線AP間でPMK-R1をやり取りするときの暗号化に用いるAESキーを設定します。
   ここではAESキーを「01234567890123456789012345678901」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# aes-key 01234567890123456789012345678901

6. VAPインターフェースに設定を行うネットワークを設定します。
   無線設定モードに戻り、無線ネットワークモードに移行します。
   ここでは、無線ネットワーク設定番号を「2」、SSIDを「network2」、セキュリティー設定番号を「2」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit
       awplus(config-wireless)# network 2
       awplus(config-wireless-network)# ssid network2
       awplus(config-wireless-network)# security 2

7. ネットワーク設定をVAP2インターフェースに割り当てます。
   1. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードに移行します。

          awplus(config-wireless-network)# exit
          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP2インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

8. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

#### Over the Airを使用した高速ローミングの設定方法

ここでは、WPAパーソナルでOver the Airを使用した高速ローミングを設定する方法を説明します。

1. 無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
   ここでは、セキュリティー設定番号を「2」とします。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-personal

2. WPAパーソナルのセキュリティーキーを設定します。
   ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890

3. IEEE 802.11r による高速ローミングを有効にします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# fast-transition enable

4. 無線AP間でPMK-R1をやり取りするときの暗号化に用いるAESキーを設定します。
   ここではAESキーを「01234567890123456789012345678901」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# aes-key 01234567890123456789012345678901

5. VAPインターフェースに設定を行うネットワークを設定します。
   無線設定モードに戻り、無線ネットワークモードに移行します。
   ここでは、無線ネットワーク設定番号を「2」、SSIDを「network2」、セキュリティー設定番号を「2」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit
       awplus(config-wireless)# network 2
       awplus(config-wireless-network)# ssid network2
       awplus(config-wireless-network)# security 2

6. ネットワーク設定をVAP2インターフェースに割り当てます。
   1. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードに移行します。

          awplus(config-wireless-network)# exit
          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP2インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

7. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local