# proxy-arp-through enable(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# [no] proxy-arp-through enable`

## コマンド説明

プロキシARP有効時に、ARPエントリーが登録されていない無線クライアント宛てのARP要求のみ透過し、無線VAPから送信したい場合に使用する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本コマンドは、 proxy-arp enable(local)コマンドで対象無線ネットワークのプロキシーARPを有効時のみ使用可能。
本コマンドを有効にした場合でも、Gratuitous ARP Request、Replyパケットは破棄される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド