# configuration-attribute

モード
  ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config-isakmp-profile)# configuration-attribute radius`

`(config-isakmp-profile)# no configuration-attribute`

## コマンド説明

対象ISAKMPプロファイルにおいて、設定属性の通知を有効にする。
no形式で実行した場合は設定属性の通知を無効にする。
初期設定は無効。
本設定が有効な場合は、クライアントからIPv4アドレスの要求があったときだけ、RADIUSサーバーから得たRADIUS属性にもとづいて下記のISAKMP属性を通知する（RADIUSサーバーから得られた場合は、クライアントのIPv4アドレス以外の情報も通知する）。

表 1：サポートする設定属性
RADIUS属性 | ISAKMP属性 | 説明
Framed-IP-Address(8) | INTERNAL_IP4_ADDRESS(1) | クライアントのIPv4アドレス
MS-Primary-DNS-Server(MS-28) | INTERNAL_IP4_DNS(3) | IPv4プライマリーDNSサーバー
MS-Secondary-DNS-Server(MS-29) | INTERNAL_IP4_DNS(3) | IPv4セカンダリーDNSサーバー

## パラメーター

`radius`
  通知する設定属性の値をRADIUSサーバーから取得する

## コマンドツリー

## 関連コマンド