# 無線機能 / WDS接続設定

WDSは無線通信によってLAN間（アクセスポイント間）を接続（ブリッジ）する機能であり、有線でLAN間を接続できないような場合に便利です。
WDSの設定、確認にかかわるコマンドは次のとおりです。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
WDS親機・子機の設定 | 未設定 | vap(local)（APプロファイル・無線モード）
確認コマンド
WDS設定の表示 |  | show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）

## 注意事項

WDSには、以下の制限があります。

- WDSの設定は各無線のVAP0でのみ可能です。VAP1～15には設定できません。
- WDS親機またはWDS子機の設定を行った無線はWDS接続専用となり、VAP1～15は使用できなくなります。
- WDS親機とWDS子機のファームウェアは同一バージョンにしてください。
- WDS親機とWDS子機では、WDS接続用の無線、SSID、セキュリティー、チャンネルを同じ設定にしてください。
- WDS親機1台に対してWDS子機は4台まで接続できます。
- WDSでは複数のVLANパケットを透過できます。
- WDSブリッジ単独でも、イーサネットとWDSブリッジの組み合わせのどちらにおいても、ループを作らない構成にしてください。
- WDSとMU-MIMOの併用はできません。
- WDSとOFDMAの併用はできません。
- WDS接続用VAPで使用する無線ネットワーク設定のセキュリティーは「WPAパーソナル」か「なし」にしてください。
- WPAパーソナルを使用する場合は管理フレーム保護を無効に設定してください。

## 基本設定

WDSの基本設定手順を示します。
WDSを使用した具体的な構成例は「設定例集」/「WDSでエリアを拡張した無線ネットワーク設定とインターネット接続設定」をご覧ください。
ここでは、無線2（5GHz）のVAP0をWDS接続に使用する以下の構成を例にします。
WDSは親機と子機で構成されますが、WDS自体の設定で異なるのは、vap(local)（手順4）で「wds parent」を指定するか「wds child」を指定するかだけです。

表 2：無線設定
SSID | ネットワーク設定
番号 | セキュリティー方式 | WPAバージョン | 暗号プロトコル | セキュリティーキー
WDS-01 | 17 | WPAパーソナル | WPA2 | CCMP(AES) | passphrase_for_wds

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)#

2. WDS用のVAP（vap2.0）で使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   - WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   - セキュリティーキー（key(local)）
   - WPAバージョン（versions(local)）
   - 管理フレーム保護（management-frame-protection enable(local)） - WDS用VAPでは無効化

       awplus(config-wireless)# security 17 mode wpa-personal
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key passphrase_for_wds
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# versions wpa2
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no management-frame-protection enable
       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit

3. WDS用のVAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   - ネットワーク設定（network(local)）
   - SSID（ssid(local)）
   - セキュリティー設定（security(local)）

       awplus(config-wireless)# network 17
       awplus(config-wireless-network)# ssid WDS-01
       awplus(config-wireless-network)# security 17
       awplus(config-wireless-network)# exit

4. WDS用の無線（ここでは無線2）に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   これには、ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   - 無線の有効化（enable(local)）
   - VAPの設定（vap(local)） - 無線2のVAP 0（vap2.0）をWDS親機（wds parent）またはWDS子機（wds child）に設定

       awplus(config-wireless)# ap-profile local
       awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 2
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   親機のVAP設定

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 0 network 17 wds parent

   子機のVAP設定

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 0 network 17 wds child

5. 無線設定が完了したら特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

設定は以上です。