# 設定例集#226: IPsecを利用した3拠点間VPN接続設定（支社間通信は本社経由、全拠点アドレス固定。WDSによる無線エリア拡張）

本社にAT-AR4050S、各支社にTQRを設置し、3つの拠点をIPsec（ESP）トンネルで結ぶVPN構築例です。
この例では本社と各支社のみを接続する構成とし、支社間の通信は本社経由で行うものとします。
また、すべての拠点（ルーター）にグローバルアドレス1個が固定的に割り当てられていると仮定しています。
無線セキュリティーには、WPAパーソナルと本製品内蔵のローカルRADIUSサーバーを利用したWPAエンタープライズを使用します。
各支社のTQRでは、9つのVAPのうち2.4GHz、5GHz、6GHzの同一番号のVAPを同一IPセグメントにして、3つのIPセグメントを作成しています。
各セグメント間の通信は許可するように設定しますが、マネージメント用のセグメント宛ての通信はファイアウォールで遮断します。
さらに、各支社には2台のTQRが設置されており、WDSの無線接続によって無線通信エリアを拡張しています。
各支店のルーティングはISPと接続しているTQR-B1、TQR-C1で行います。

## 構成

表 1：無線の基本設定（TQR-B1、TQR-B2、TQR-C1、TQR-C2共通）
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap1.1 | 無線1 (2.4GHz) VAP1 | Sales2 | WPAエンタープライズ | - | WPA3
vap1.2 | 無線1 (2.4GHz) VAP2 | Management2 | WPAエンタープライズ | - | WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | WDS-01 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2
vap3.0 | 無線3 (6GHz) VAP0 | Network6 | WPAパーソナル | passphrase34 | WPA3
vap3.1 | 無線3 (6GHz) VAP1 | Sales6 | WPAエンタープライズ | - | WPA3
vap3.2 | 無線3 (6GHz) VAP2 | Management6 | WPAエンタープライズ | - | WPA3

Note

VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

| ルーターA （AR4050S） | TQR-B1 | TQR-B2 | TQR-C1 | TQR-C2
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@ispA | user@ispB | - | user@ispC | -
ISP接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdB | - | isppasswdC | -
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし | - | 指定なし | -
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32 | - | 10.0.0.3/32 | -
WDSの設定
WDS用VAP | - | vap2.0 | vap2.0
WDSモード | - | 親機 | 子機 | 親機 | 子機
VLAN対応ブリッジ br0 の設定
VLAN ID | メンバー
11 | - | vap1.0（タグなし） vap2.0（タグ付き） vap3.0（タグなし） | -
12 | - | - | vap1.0（タグなし） vap2.0（タグ付き） vap3.0（タグなし）
21 | - | vap1.1（タグなし） vap2.0（タグ付き） vap3.1（タグなし） | -
22 | - | - | vap1.1（タグなし） vap2.0（タグ付き） vap3.1（タグなし）
101 | - | vap1.2（タグなし） vap2.0（タグ付き） vap3.2（タグなし） | -
102 | - | - | vap1.2（タグなし） vap2.0（タグ付き） vap3.2（タグなし）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth2 | - | eth2 | -
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32 | - | 10.0.0.3/32 | -
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | - | - | - | -
LAN側（br0.11）IPアドレス | - | 192.168.11.1/24 | - | - | -
LAN側（br0.12）IPアドレス | - | - | - | 192.168.12.1/24 | -
LAN側（br0.21）IPアドレス | - | 192.168.21.1/24 | - | - | -
LAN側（br0.22）IPアドレス | - | - | - | 192.168.22.1/24 | -
LAN側（br0.101）IPアドレス | - | 192.168.101.1/24 | 192.168.101.2/24 （管理用） | - | -
LAN側（br0.102）IPアドレス | - | - | - | 192.168.102.1/24 | 192.168.102.2/24 （管理用）
DHCPサーバーの設定
|  | DHCPプール pool11 |  | DHCPプール pool12 |
リース時間 | - | 2時間 | - | 2時間 | -
対象サブネット | - | 192.168.11.0/24 | - | 192.168.12.0/24 | -
デフォルトゲートウェイ | - | 192.168.11.1 | - | 192.168.12.1 | -
DNSサーバー | - | 192.168.11.1 | - | 192.168.12.1 | -
提供するIPアドレスの範囲 | - | 192.168.11.100～ 192.168.11.131（32個） | - | 192.168.12.100～ 192.168.12.131（32個） | -
|  | DHCPプール pool21 |  | DHCPプール pool22 |
リース時間 | - | 2時間 | - | 2時間 | -
対象サブネット | - | 192.168.21.0/24 | - | 192.168.22.0/24 | -
デフォルトゲートウェイ | - | 192.168.21.1 | - | 192.168.22.1 | -
DNSサーバー | - | 192.168.21.1 | - | 192.168.22.1 | -
提供するIPアドレスの範囲 | - | 192.168.21.100～ 192.168.21.131（32個） | - | 192.168.22.100～ 192.168.22.131（32個） | -
|  | DHCPプール pool101 |  | DHCPプール pool102 |
リース時間 | - | 2時間 | - | 2時間 | -
対象サブネット | - | 192.168.101.0/24 | - | 192.168.102.0/24 | -
デフォルトゲートウェイ | - | 192.168.101.1 | - | 192.168.102.1 | -
DNSサーバー | - | 192.168.101.1 | - | 192.168.102.1 | -
提供するIPアドレスの範囲 | - | 192.168.101.100～ 192.168.101.131（32個） | - | 192.168.102.100～ 192.168.102.131（32個） | -

[事前共有鍵]

- ルーターA・TQR-B1間: secret-ab
- ルーターA・TQR-C1間: secret-ac

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては「自動的な設定内容の削除」にしたがい、自動設定を手動で削除してから設定を行うことをおすすめします。
自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターA（AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

5. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 172.16.0.0/30
         ip subnet 172.17.0.0/30
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.11.0/24
         ip subnet 192.168.21.0/24
         ip subnet 192.168.101.0/24
         ip subnet 192.168.12.0/24
         ip subnet 192.168.22.0/24
         ip subnet 192.168.102.0/24

6. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

8. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        sport 500
        dport 500

9. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
   ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
   ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
   ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit any from private to private
        rule 20 permit any from private to public
        rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
        protect

10. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

11. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-ab address 10.0.0.2
        crypto isakmp key secret-ac address 10.0.0.3

12. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 172.16.0.1/30
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

13. 同様にしてIPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         ip address 172.17.0.1/30
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.3
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

14. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.11.0/24 null 254
        ip route 192.168.12.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.12.0/24 null 254
        ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.21.0/24 null 254
        ip route 192.168.22.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.22.0/24 null 254
        ip route 192.168.101.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.101.0/24 null 254
        ip route 192.168.102.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.102.0/24 null 254

15. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-B1の設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   セキュリティー設定「1」「17」「34」
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）
   セキュリティー設定「2」「3」「35」「36」
   ・WPAエンタープライズ用セキュリティー設定（security mode wpa-enterprise(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）
   ・認証用RADIUSサーバー（radius authentication group(local)）
   ・管理フレーム保護（management-frame-protection enable(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 3 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 36 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid WDS-01
         security 17
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   WDSの詳細については「無線機能」/「WDS接続設定」をご覧ください。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・マルチキャスト送信レート（multicast-tx-rate(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)） - 無線2のVAP 0（vap2.0）はWDS親機（wds parent）に設定

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          multicast-tx-rate 6
          vap 0 network 17 wds parent
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. 無線2のチャンネルを固定します。
   ap local(local)コマンドでAP登録モードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・チャンネル固定（channel(local)）

        ap local
         radio 2
          channel 36

6. ローカルRADIUSサーバーを有効化して、NAS（RADIUSクライアント）とユーザーを登録します。
   これには、radius-server local、server enable、nas、userの各コマンドを使います。
   ローカルRADIUSサーバーの詳細は「運用・管理」/「RADIUSサーバー」をご覧ください。

       radius-server local
        server enable
        nas 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server
        nas 192.168.101.2 key awplus-radius-server
        user userA password passwdA
        user userB password passwdB
        user userC password passwdC

7. RADIUSクライアント機能が使用するRADIUSサーバーを登録します。これにはradius-server hostコマンドを使います。
   ここでは、本製品内蔵のローカルRADIUSサーバーを指定しています。
   RADIUSクライアント機能の詳細は「運用・管理」/「RADIUSクライアント」をご覧ください。

       radius-server host 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server

8. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

9. WDSで3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、VLAN対応ブリッジ br0 上に802.1Q Ethernetサブインターフェースbr0.11（192.168.11.0/24セグメント用）、br0.21（192.168.21.0/24セグメント用）、br0.101（192.168.101.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。

       interface br0
        encapsulation dot1q 11
        encapsulation dot1q 21
        encapsulation dot1q 101

10. vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap3.0、vap3.1、vap3.2をVLAN対応ブリッジ br0 に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
    無線端末を接続するvap1.0とvap3.0、vap1.1とvap3.1、vap1.2とvap3.2の各組にはそれぞれネイティブVLAN 11、21、101を設定して、同VAP内のタグなしパケットが該当VLAN所属として扱われるようにします。
    一方、WDS用のvap2.0ではタグ付きパケットを送受信することにより、TQR-B1、TQR-B2間での複数VLANの通信を可能にします。

        interface vap1.0
         bridge-group 0 native vlan 11

        interface vap1.1
         bridge-group 0 native vlan 21

        interface vap1.2
         bridge-group 0 native vlan 101

        interface vap2.0
         bridge-group 0

        interface vap3.0
         bridge-group 0 native vlan 11

        interface vap3.1
         bridge-group 0 native vlan 21

        interface vap3.2
         bridge-group 0 native vlan 101

11. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
    VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
    無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

        end
        wireless ap-configuration apply ap local
        configure terminal

### ルーター機能の設定

12. br0上の802.1Qサブインターフェース br0.11、br0.21、br0.101 にそれぞれ別セグメントのIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br0.11
         ip address 192.168.11.1/24

        interface br0.21
         ip address 192.168.21.1/24

        interface br0.101
         ip address 192.168.101.1/24

13. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface eth2
         encapsulation ppp 0

14. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
    ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
    ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
    ・ユーザー名（ppp username）
    ・パスワード（ppp password）
    ・IPアドレスの固定設定（ip address）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface ppp0
         ppp ipcp dns request
         keepalive
         ppp username user@ispB
         ppp password isppasswdB
         ip address 10.0.0.2/32
         ip tcp adjust-mss pmtu

15. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 172.16.0.0/30
          ip subnet 172.17.0.0/30
          ip subnet 192.168.10.0/24
         network lan1br0101
          ip subnet 192.168.101.0/24
         network lan1br011
          ip subnet 192.168.11.0/24
         network lan1br021
          ip subnet 192.168.21.0/24
         network lan2br0102
          ip subnet 192.168.102.0/24
         network lan2br012
          ip subnet 192.168.12.0/24
         network lan2br022
          ip subnet 192.168.22.0/24

16. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

17. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

18. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

19. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - 自拠点のマネージメント用セグメント（br0.101）へのアクセスを遮断します
    ・rule 30, 40 - リモート拠点のマネージメント用セグメント（br0.102）へのアクセスを遮断します
    ・rule 50 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 60 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 70, 80 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 90, 100 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 deny any from private.lan1br011 to private.lan1br0101
         rule 20 deny any from private.lan1br021 to private.lan1br0101
         rule 30 deny any from private.lan1br011 to private.lan2br0102
         rule 40 deny any from private.lan1br021 to private.lan2br0102
         rule 50 permit any from private to private
         rule 60 permit any from private to public
         rule 70 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 90 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 100 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

20. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

21. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool11
         network 192.168.11.0 255.255.255.0
         range 192.168.11.100 192.168.11.131
         dns-server 192.168.11.1
         default-router 192.168.11.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool21
         network 192.168.21.0 255.255.255.0
         range 192.168.21.100 192.168.21.131
         dns-server 192.168.21.1
         default-router 192.168.21.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool101
         network 192.168.101.0 255.255.255.0
         range 192.168.101.100 192.168.101.131
         dns-server 192.168.101.1
         default-router 192.168.101.1
         lease 0 2 0

22. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

23. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-ab address 10.0.0.1

24. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 172.16.0.2/30
         tunnel source 10.0.0.2
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

25. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.10.0/24 null 254
        ip route 192.168.12.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.12.0/24 null 254
        ip route 192.168.22.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.22.0/24 null 254
        ip route 192.168.102.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.102.0/24 null 254

26. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

27. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-B2の設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   セキュリティー設定「1」「17」「34」
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）
   セキュリティー設定「2」「3」「35」「36」
   ・WPAエンタープライズ用セキュリティー設定（security mode wpa-enterprise(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）
   ・認証用RADIUSサーバー（radius authentication group(local)）
   ・管理フレーム保護（management-frame-protection enable(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 3 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 36 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid WDS-01
         security 17
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   WDSの詳細については「無線機能」/「WDS接続設定」をご覧ください。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・マルチキャスト送信レート（multicast-tx-rate(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)） - 無線2のVAP 0（vap2.0）はWDS子機（wds child）に設定

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          multicast-tx-rate 11
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          multicast-tx-rate 6
          vap 0 network 17 wds child
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. 無線2のチャンネルを固定します。
   ap local(local)コマンドでAP登録モードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・チャンネル固定（channel(local)）

        ap local
         radio 2
          channel 36

6. RADIUSクライアント機能が使用するRADIUSサーバーを登録します。これにはradius-server hostコマンドを使います。
   ここでは、WDS接続しているTQR-B1を指定しています。
   RADIUSクライアント機能の詳細は「運用・管理」/「RADIUSクライアント」をご覧ください。

       radius-server host 192.168.101.1 key awplus-local-radius-server

7. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

8. WDSで3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、VLAN対応ブリッジ br0 上に802.1Q Ethernetサブインターフェースbr0.11（192.168.11.0/24セグメント用）、br0.21（192.168.21.0/24セグメント用）、br0.101（192.168.101.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。

       interface br0
        encapsulation dot1q 11
        encapsulation dot1q 21
        encapsulation dot1q 101

9. vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap3.0、vap3.1、vap3.2をVLAN対応ブリッジ br0 に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   無線端末を接続するvap1.0とvap3.0、vap1.1とvap3.1、vap1.2とvap3.2の各組にはそれぞれネイティブVLAN 11、21、101を設定して、同VAP内のタグなしパケットが該当VLAN所属として扱われるようにします。
   一方、WDS用のvap2.0ではタグ付きパケットを送受信することにより、TQR-B1、TQR-B2間での複数VLANの通信を可能にします。

       interface vap1.0
        bridge-group 0 native vlan 11

       interface vap1.1
        bridge-group 0 native vlan 21

       interface vap1.2
        bridge-group 0 native vlan 101

       interface vap2.0
        bridge-group 0

       interface vap3.0
        bridge-group 0 native vlan 11

       interface vap3.1
        bridge-group 0 native vlan 21

       interface vap3.2
        bridge-group 0 native vlan 101

10. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
    VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
    無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

        end
        wireless ap-configuration apply ap local
        configure terminal

11. LAN側インターフェースbr0.101に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br0.101
         ip address 192.168.101.2/24

12. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-C1の設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   セキュリティー設定「1」「17」「34」
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）
   セキュリティー設定「2」「3」「35」「36」
   ・WPAエンタープライズ用セキュリティー設定（security mode wpa-enterprise(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）
   ・認証用RADIUSサーバー（radius authentication group(local)）
   ・管理フレーム保護（management-frame-protection enable(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 3 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 36 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid WDS-01
         security 17
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   WDSの詳細については「無線機能」/「WDS接続設定」をご覧ください。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・マルチキャスト送信レート（multicast-tx-rate(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)） - 無線2のVAP 0（vap2.0）はWDS親機（wds parent）に設定

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          multicast-tx-rate 6
          vap 0 network 17 wds parent
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. 無線2のチャンネルを固定します。
   ap local(local)コマンドでAP登録モードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・チャンネル固定（channel(local)）

        ap local
         radio 2
          channel 36

6. ローカルRADIUSサーバーを有効化して、NAS（RADIUSクライアント）とユーザーを登録します。
   これには、radius-server local、server enable、nas、userの各コマンドを使います。
   ローカルRADIUSサーバーの詳細は「運用・管理」/「RADIUSサーバー」をご覧ください。

       radius-server local
        server enable
        nas 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server
        nas 192.168.102.2 key awplus-radius-server
        user userA password passwdA
        user userB password passwdB
        user userC password passwdC

7. RADIUSクライアント機能が使用するRADIUSサーバーを登録します。これにはradius-server hostコマンドを使います。
   ここでは、本製品内蔵のローカルRADIUSサーバーを指定しています。
   RADIUSクライアント機能の詳細は「運用・管理」/「RADIUSクライアント」をご覧ください。

       radius-server host 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server

8. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

9. WDSで3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、VLAN対応ブリッジ br0 上に802.1Q Ethernetサブインターフェースbr0.12（192.168.12.0/24セグメント用）、br0.22（192.168.22.0/24セグメント用）、br0.102（192.168.102.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。

       interface br0
        encapsulation dot1q 12
        encapsulation dot1q 22
        encapsulation dot1q 102

10. vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap3.0、vap3.1、vap3.2をVLAN対応ブリッジ br0 に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
    無線端末を接続するvap1.0とvap3.0、vap1.1とvap3.1、vap1.2とvap3.2の各組にはそれぞれネイティブVLAN 12、22、102を設定して、同VAP内のタグなしパケットが該当VLAN所属として扱われるようにします。
    一方、WDS用のvap2.0ではタグ付きパケットを送受信することにより、TQR-C1、TQR-C2間での複数VLANの通信を可能にします。

        interface vap1.0
         bridge-group 0 native vlan 12

        interface vap1.1
         bridge-group 0 native vlan 22

        interface vap1.2
         bridge-group 0 native vlan 102

        interface vap2.0
         bridge-group 0

        interface vap3.0
         bridge-group 0 native vlan 12

        interface vap3.1
         bridge-group 0 native vlan 22

        interface vap3.2
         bridge-group 0 native vlan 102

11. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
    VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
    無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

        end
        wireless ap-configuration apply ap local
        configure terminal

### ルーター機能の設定

12. br0上の802.1Qサブインターフェース br0.12、br0.22、br0.102 にそれぞれ別セグメントのIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br0.12
         ip address 192.168.12.1/24

        interface br0.22
         ip address 192.168.22.1/24

        interface br0.102
         ip address 192.168.102.1/24

13. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface eth2
         encapsulation ppp 0

14. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
    ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
    ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
    ・ユーザー名（ppp username）
    ・パスワード（ppp password）
    ・IPアドレスの固定設定（ip address）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface ppp0
         ppp ipcp dns request
         keepalive
         ppp username user@ispC
         ppp password isppasswdC
         ip address 10.0.0.3/32
         ip tcp adjust-mss pmtu

15. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 172.16.0.0/30
          ip subnet 172.17.0.0/30
          ip subnet 192.168.10.0/24
         network lan1br0101
          ip subnet 192.168.101.0/24
         network lan1br011
          ip subnet 192.168.11.0/24
         network lan1br021
          ip subnet 192.168.21.0/24
         network lan2br0102
          ip subnet 192.168.102.0/24
         network lan2br012
          ip subnet 192.168.12.0/24
         network lan2br022
          ip subnet 192.168.22.0/24

16. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

17. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

18. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

19. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - リモート拠点のマネージメント用セグメント（br0.101）へのアクセスを遮断します
    ・rule 30, 40 - 自拠点のマネージメント用セグメント（br0.102）へのアクセスを遮断します
    ・rule 50 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 60 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 70, 80 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 90, 100 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 deny any from private.lan2br012 to private.lan1br0101
         rule 20 deny any from private.lan2br022 to private.lan1br0101
         rule 30 deny any from private.lan2br012 to private.lan2br0102
         rule 40 deny any from private.lan2br022 to private.lan2br0102
         rule 50 permit any from private to private
         rule 60 permit any from private to public
         rule 70 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 90 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 100 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         protect

20. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

21. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool12
         network 192.168.12.0 255.255.255.0
         range 192.168.12.100 192.168.12.131
         dns-server 192.168.12.1
         default-router 192.168.12.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool22
         network 192.168.22.0 255.255.255.0
         range 192.168.22.100 192.168.22.131
         dns-server 192.168.22.1
         default-router 192.168.22.1
         lease 0 2 0

        ip dhcp pool pool102
         network 192.168.102.0 255.255.255.0
         range 192.168.102.100 192.168.102.131
         dns-server 192.168.102.1
         default-router 192.168.102.1
         lease 0 2 0

22. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

23. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-ac address 10.0.0.1

24. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 172.17.0.2/30
         tunnel source 10.0.0.3
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

25. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.10.0/24 null 254
        ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.11.0/24 null 254
        ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.21.0/24 null 254
        ip route 192.168.101.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.101.0/24 null 254

26. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

27. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-C2の設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wireless(local)コマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   セキュリティー設定「1」「17」「34」
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal(local)）
   ・セキュリティーキー（key(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）
   セキュリティー設定「2」「3」「35」「36」
   ・WPAエンタープライズ用セキュリティー設定（security mode wpa-enterprise(local)）
   ・WPAバージョン（versions(local)）
   ・認証用RADIUSサーバー（radius authentication group(local)）
   ・管理フレーム保護（management-frame-protection enable(local)）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 3 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
        security 34 mode wpa-personal
         key passphrase34
         versions wpa3
        security 35 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required
        security 36 mode wpa-enterprise
         versions wpa3
         radius authentication group radius
         management-frame-protection enable type required

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network(local)）
   ・SSID（ssid(local)）
   ・SSID非公開（hide-ssid(local)）
   ・セキュリティー設定（security(local)）

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid WDS-01
         security 17
        network 34
         ssid Network6
         hide-ssid
         security 34
        network 35
         ssid Sales6
         hide-ssid
         security 35
        network 36
         ssid Management6
         hide-ssid
         security 36

4. 無線1/2/3に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile local(local)コマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   WDSの詳細については「無線機能」/「WDS接続設定」をご覧ください。
   ・無線の有効化（enable(local)）
   ・マルチキャスト送信レート（multicast-tx-rate(local)）
   ・VAPの設定（vap(local)） - 無線2のVAP 0（vap2.0）はWDS子機（wds child）に設定

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          multicast-tx-rate 11
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          multicast-tx-rate 6
          vap 0 network 17 wds child
         radio 3
          enable
          vap 0 network 34
          vap 1 network 35
          vap 2 network 36

5. 無線2のチャンネルを固定します。
   ap local(local)コマンドでAP登録モードに移動してから、radio(local)コマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・チャンネル固定（channel(local)）

        ap local
         radio 2
          channel 36

6. RADIUSクライアント機能が使用するRADIUSサーバーを登録します。これにはradius-server hostコマンドを使います。
   ここでは、WDS接続しているTQR-C1を指定しています。
   RADIUSクライアント機能の詳細は「運用・管理」/「RADIUSクライアント」をご覧ください。

       radius-server host 192.168.102.1 key awplus-local-radius-server

7. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap3.0、vap3.1、vap3.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

8. WDSで3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、VLAN対応ブリッジ br0 上に802.1Q Ethernetサブインターフェースbr0.12（192.168.12.0/24セグメント用）、br0.22（192.168.22.0/24セグメント用）、br0.102（192.168.102.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。

       interface br0
        encapsulation dot1q 12
        encapsulation dot1q 22
        encapsulation dot1q 102

9. vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap3.0、vap3.1、vap3.2をVLAN対応ブリッジ br0 に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。
   無線端末を接続するvap1.0とvap3.0、vap1.1とvap3.1、vap1.2とvap3.2の各組にはそれぞれネイティブVLAN 12、22、102を設定して、同VAP内のタグなしパケットが該当VLAN所属として扱われるようにします。
   一方、WDS用のvap2.0ではタグ付きパケットを送受信することにより、TQR-C1、TQR-C2間での複数VLANの通信を可能にします。

       interface vap1.0
        bridge-group 0 native vlan 12

       interface vap1.1
        bridge-group 0 native vlan 22

       interface vap1.2
        bridge-group 0 native vlan 102

       interface vap2.0
        bridge-group 0

       interface vap3.0
        bridge-group 0 native vlan 12

       interface vap3.1
        bridge-group 0 native vlan 22

       interface vap3.2
        bridge-group 0 native vlan 102

10. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap local(local)コマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
    VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
    無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

        end
        wireless ap-configuration apply ap local
        configure terminal

11. LAN側インターフェースbr0.102に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br0.102
         ip address 192.168.102.2/24

12. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターA（AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 172.17.0.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.11.0/24
      ip subnet 192.168.21.0/24
      ip subnet 192.168.101.0/24
      ip subnet 192.168.12.0/24
      ip subnet 192.168.22.0/24
      ip subnet 192.168.102.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret-ab address 10.0.0.2
    crypto isakmp key secret-ac address 10.0.0.3
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.16.0.1/30
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    interface tunnel1
     ip address 172.17.0.1/30
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.3
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.11.0/24 null 254
    ip route 192.168.12.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.12.0/24 null 254
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.21.0/24 null 254
    ip route 192.168.22.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.22.0/24 null 254
    ip route 192.168.101.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.101.0/24 null 254
    ip route 192.168.102.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.102.0/24 null 254
    !
    end

## TQR-B1のコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 3 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 36 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid WDS-01
      security 17
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17 wds parent
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
     ap local
      radio 2
       channel 36
    !
    radius-server local
     server enable
     nas 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server
     nas 192.168.101.2 key awplus-radius-server
     user userA password passwdA
     user userB password passwdB
     user userC password passwdC
    !
    radius-server host 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server
    !
    interface br0
     encapsulation dot1q 11
     encapsulation dot1q 21
     encapsulation dot1q 101
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 0 native vlan 11

    interface vap1.1
     bridge-group 0 native vlan 21

    interface vap1.2
     bridge-group 0 native vlan 101

    interface vap2.0
     bridge-group 0

    interface vap3.0
     bridge-group 0 native vlan 11

    interface vap3.1
     bridge-group 0 native vlan 21

    interface vap3.2
     bridge-group 0 native vlan 101
    !
    interface br0.11
     ip address 192.168.11.1/24

    interface br0.21
     ip address 192.168.21.1/24

    interface br0.101
     ip address 192.168.101.1/24
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@ispB
     ppp password isppasswdB
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 172.17.0.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network lan1br0101
      ip subnet 192.168.101.0/24
     network lan1br011
      ip subnet 192.168.11.0/24
     network lan1br021
      ip subnet 192.168.21.0/24
     network lan2br0102
      ip subnet 192.168.102.0/24
     network lan2br012
      ip subnet 192.168.12.0/24
     network lan2br022
      ip subnet 192.168.22.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 deny any from private.lan1br011 to private.lan1br0101
     rule 20 deny any from private.lan1br021 to private.lan1br0101
     rule 30 deny any from private.lan1br011 to private.lan2br0102
     rule 40 deny any from private.lan1br021 to private.lan2br0102
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to public
     rule 70 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 90 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 100 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip dhcp pool pool11
     network 192.168.11.0 255.255.255.0
     range 192.168.11.100 192.168.11.131
     dns-server 192.168.11.1
     default-router 192.168.11.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool21
     network 192.168.21.0 255.255.255.0
     range 192.168.21.100 192.168.21.131
     dns-server 192.168.21.1
     default-router 192.168.21.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool101
     network 192.168.101.0 255.255.255.0
     range 192.168.101.100 192.168.101.131
     dns-server 192.168.101.1
     default-router 192.168.101.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    crypto isakmp key secret-ab address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.16.0.2/30
     tunnel source 10.0.0.2
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.10.0/24 null 254
    ip route 192.168.12.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.12.0/24 null 254
    ip route 192.168.22.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.22.0/24 null 254
    ip route 192.168.102.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.102.0/24 null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## TQR-B2のコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 3 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 36 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid WDS-01
      security 17
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17 wds child
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
     ap local
      radio 2
       channel 36
    !
    radius-server host 192.168.101.1 key awplus-local-radius-server
    !
    interface br0
     encapsulation dot1q 11
     encapsulation dot1q 21
     encapsulation dot1q 101
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 0 native vlan 11

    interface vap1.1
     bridge-group 0 native vlan 21

    interface vap1.2
     bridge-group 0 native vlan 101

    interface vap2.0
     bridge-group 0

    interface vap3.0
     bridge-group 0 native vlan 11

    interface vap3.1
     bridge-group 0 native vlan 21

    interface vap3.2
     bridge-group 0 native vlan 101
    !
    interface br0.101
     ip address 192.168.101.2/24
    !
    end

## TQR-C1のコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 3 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 36 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid WDS-01
      security 17
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17 wds parent
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
     ap local
      radio 2
       channel 36
    !
    radius-server local
     server enable
     nas 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server
     nas 192.168.102.2 key awplus-radius-server
     user userA password passwdA
     user userB password passwdB
     user userC password passwdC
    !
    radius-server host 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server
    !
    interface br0
     encapsulation dot1q 12
     encapsulation dot1q 22
     encapsulation dot1q 102
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 0 native vlan 12

    interface vap1.1
     bridge-group 0 native vlan 22

    interface vap1.2
     bridge-group 0 native vlan 102

    interface vap2.0
     bridge-group 0

    interface vap3.0
     bridge-group 0 native vlan 12

    interface vap3.1
     bridge-group 0 native vlan 22

    interface vap3.2
     bridge-group 0 native vlan 102
    !
    interface br0.12
     ip address 192.168.12.1/24

    interface br0.22
     ip address 192.168.22.1/24

    interface br0.102
     ip address 192.168.102.1/24
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@ispC
     ppp password isppasswdC
     ip address 10.0.0.3/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 172.17.0.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network lan1br0101
      ip subnet 192.168.101.0/24
     network lan1br011
      ip subnet 192.168.11.0/24
     network lan1br021
      ip subnet 192.168.21.0/24
     network lan2br0102
      ip subnet 192.168.102.0/24
     network lan2br012
      ip subnet 192.168.12.0/24
     network lan2br022
      ip subnet 192.168.22.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 deny any from private.lan2br012 to private.lan1br0101
     rule 20 deny any from private.lan2br022 to private.lan1br0101
     rule 30 deny any from private.lan2br012 to private.lan2br0102
     rule 40 deny any from private.lan2br022 to private.lan2br0102
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to public
     rule 70 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 90 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 100 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip dhcp pool pool12
     network 192.168.12.0 255.255.255.0
     range 192.168.12.100 192.168.12.131
     dns-server 192.168.12.1
     default-router 192.168.12.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool22
     network 192.168.22.0 255.255.255.0
     range 192.168.22.100 192.168.22.131
     dns-server 192.168.22.1
     default-router 192.168.22.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool102
     network 192.168.102.0 255.255.255.0
     range 192.168.102.100 192.168.102.131
     dns-server 192.168.102.1
     default-router 192.168.102.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    crypto isakmp key secret-ac address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.17.0.2/30
     tunnel source 10.0.0.3
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.10.0/24 null 254
    ip route 192.168.11.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.11.0/24 null 254
    ip route 192.168.21.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.21.0/24 null 254
    ip route 192.168.101.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.101.0/24 null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## TQR-C2のコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 3 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
     security 34 mode wpa-personal
      key passphrase34
      versions wpa3
     security 35 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
     security 36 mode wpa-enterprise
      versions wpa3
      radius authentication group radius
      management-frame-protection enable type required
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid WDS-01
      security 17
     network 34
      ssid Network6
      hide-ssid
      security 34
     network 35
      ssid Sales6
      hide-ssid
      security 35
     network 36
      ssid Management6
      hide-ssid
      security 36
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       multicast-tx-rate 11
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       multicast-tx-rate 6
       vap 0 network 17 wds child
      radio 3
       enable
       vap 0 network 34
       vap 1 network 35
       vap 2 network 36
    !
     ap local
      radio 2
       channel 36
    !
    radius-server host 192.168.102.1 key awplus-local-radius-server
    !
    interface br0
     encapsulation dot1q 12
     encapsulation dot1q 22
     encapsulation dot1q 102
    !
    interface vap1.0
     bridge-group 0 native vlan 12

    interface vap1.1
     bridge-group 0 native vlan 22

    interface vap1.2
     bridge-group 0 native vlan 102

    interface vap2.0
     bridge-group 0

    interface vap3.0
     bridge-group 0 native vlan 12

    interface vap3.1
     bridge-group 0 native vlan 22

    interface vap3.2
     bridge-group 0 native vlan 102
    !
    interface br0.102
     ip address 192.168.102.2/24
    !
    end