# mac-auth radius dynamic-authorization-client(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# mac-auth radius dynamic-authorization-client A.B.C.D key PASSWORD [encrypted]`

`(config-wireless-network)# no mac-auth radius dynamic-authorization-client`

## コマンド説明

インテリジェント・エッジ・セキュリティーにおいて、AT-Vista Manager EXとの通信を行うためのIPアドレスと共有パスワードを設定する。
no形式で実行した場合はIPアドレス、共有パスワードの設定を削除する。
初期設定は未設定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  AT-Vista Manager EXのIPアドレスを指定する
`key PASSWORD`
  AT-Vista Manager EXとの通信に使う共有パスワード。1～64文字。使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / \:\ ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ）
`encrypted`
  PASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

## コマンドツリー

## 関連コマンド