# ds-lite adjust-mss

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6 / DS-Lite

## 構文

コマンド構文

`(config)# ds-lite adjust-mss {<64-1460> | pmtu}`

`(config)# no ds-lite adjust-mss`

## コマンド説明

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能によって自動作成されたIPv4 over IPv6トンネルインターフェースを通過するTCPパケットのMSS値書き換えを有効にする。
no形式で実行した場合はMSS値書き換えを無効にする。
初期設定は無効。
本機能が有効な場合、DS-LiteトンネルインターフェースでTCPのSynおよびSyn+Ackパケットを監視し、該当TCPパケットのMSSオプション値が本コマンドの指定値を超えていた場合は、指定値に書き換える。MSS値が指定値以下の場合は書き換えない。

## パラメーター

`<64-1460>`
  書き換え後のTCP MSS値（バイト）
`pmtu`
  書き換え後のTCP MSS値（バイト）をインターフェースのMTU - 40に自動調整する

## コマンドツリー

## 関連コマンド