# ipv6 nd suppress-ra

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 nd suppress-ra`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースにおいて、ルーター通知（RA）パケットを送信しないよう設定する。
no形式で実行した場合は、RAを送信するよう設定する。
初期設定では送信しない。
RAを送信する設定（`no ipv6 nd suppress-ra`）のとき、実際にどのプレフィックスを通知するかはipv6 nd prefix auto-advertiseコマンド（インターフェースモード）の設定によって異なる。

- ipv6 nd prefix auto-advertiseが有効（初期設定） - インターフェースに設定されているすべてのプレフィックス ＋ ipv6 nd prefixコマンドで指定したプレフィックス（該当インターフェースに設定されていないもの）を通知
- ipv6 nd prefix auto-advertiseが無効 - ipv6 nd prefixコマンドで明示的に指定したプレフィックスだけを通知

## 使用例

eth1からRAを送信するよう設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra

## コマンドツリー

## 関連コマンド