# ipv6 dhcp client pd

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / IPv6インターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 dhcp client pd PREFIXNAME [default-route-to-server]`

## コマンド説明

対象インターフェースでDHCPv6 PDクライアント機能を有効化し、プレフィックスの割り当てを要求するよう設定する。
また、対象インターフェースでIPv6を有効化し、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。
さらに、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）のプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を有効にする。
no形式で実行した場合は、DHCPv6 PDクライアント機能を無効化する。
本コマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合はipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること。
また、自動設定されたEUI-64リンクローカルアドレスを削除するには、ipv6 eui64-linklocalコマンドをno形式で実行する。

## パラメーター

`PREFIXNAME`
  割り当てられたプレフィックスに付ける内部的な名前を指定する。この名前は、割り当てられたプレフィックスを分割して他のインターフェースに設定するとき、ipv6 address(DHCPv6 PD)コマンドで指定する
`default-route-to-server`
  DHCPv6サーバーから受信したパケットの始点アドレスをネクストホップ（デフォルトゲートウェイ）として、デフォルト経路を自動登録する場合に指定する。省略時はデフォルト経路を自動登録しない

## 使用例

eth2インターフェースでDHCPv6 PDクライアント機能を有効化する。ここでは、DHCPv6サーバーから割り当てられたプレフィックスには、MyPrefixという内部的な名前を付けている。この名前は、ipv6 address(DHCPv6 PD)コマンドで他のインターフェースにIPv6アドレスを設定するときに使用する。

    awplus(config)# interface eth2
    awplus(config-if)# ipv6 dhcp client pd MyPrefix

## コマンドツリー

## 関連コマンド