# boot system

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# boot system {FILEPATH}`

`(config)# no boot system`

## コマンド説明

通常用ファームウェアのイメージファイルを指定する。
no形式で実行した場合は、通常用ファームウェアの指定を削除する（ファームウェアの指定がないと通常起動できなくなるので注意）。

## パラメーター

`FILEPATH`
  通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない

## 使用例

フラッシュメモリー上のTQ7403R-5.5.6-0.3.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system flash:/TQ7403R-5.5.6-0.3.rel

Note

5.5.6-0.3は説明用の架空バージョンであり、実際には存在しない可能性があります。

## 注意・補足事項

イメージファイルの設定は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる。「no boot system」による通常用ファームウェアの指定の削除は可能）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

## コマンドツリー

## 関連コマンド