# dup-auth-received

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# dup-auth-received {disconnect|ignore}`

`(config-wireless-network)# no dup-auth-received`

## コマンド説明

対象無線ネットワーク設定において、多重接続要求（接続状態を保持している端末からの接続要求）に対する動作を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はdisconnect。

## パラメーター

`disconnect`
  切断してから接続を受け入れる（初期設定）
`ignore`
  切断処理を行わずに通常のプロセスで接続する

## 注意・補足事項

本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ1402、AT-TQm1402
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド