# UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）は、本製品を通過するパケットのデータ部分を検査し、通信内容（レイヤー7）にもとづいてどのアプリケーションのトラフィックであるかを判別する機能です。
最近は多くのアプリケーションが通信チャンネルとしてHTTPを使うようになっているため、L3/L4ヘッダーだけではこれらのアプリケーションがすべて「HTTP」としか判定できず、個々のアプリケーションを見分けることができませんが、アプリケーションコントロール（DPI）機能を使えば、アプリケーションシグネチャデータベースによって、各種アプリケーションに特有の通信パターンを検出し、個々のアプリケーションを判別することができるようになります。
Note

基本的には、HTTPSのように暗号化されたパケットは検査・判別できませんが、一部のアプリケーション（Skype、Facebook等）に関しては暗号化されたパケットでも検査・判別が可能です。

アプリケーションシグネチャデータベースは、製品内蔵のものを使えるほか、サンドバイン社が提供するデータベースを使用することもできます（どちらか一方を選択して使用します）。
Note

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用するにはアニュアルライセンスが必要です。
ライセンスのインストール方法については「運用・管理」/「システム」の「ライセンスキーのインストール」をご参照ください。

Note

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースがまだダウンロードされていない状態で、あらかじめDPIの設定を行い、アニュアルライセンスの更新を実行すると、以下のログが表示されますが、ライセンス、データベースともに正しく取得されます。

    local5.crit awplus streamd[512]: Could not open NAVL library
    local5.crit awplus streamd[512]: Failed to enable DPI provider

Note

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用する場合、サーバーからリソースファイルがダウンロードされると、リソースファイルの読み込みが開始されます。このリソースファイルの読み込み中は通信が破棄される可能性がありますのでご注意ください。

アプリケーションコントロール（DPI）機能自体はアプリケーションの判別を行うだけですが、その情報は動的な「アプリケーション定義」として、下記機能のルール設定時に利用できます。

- ファイアウォール
- QoS
- ポリシーベースルーティング

Note

NAT機能でもルール設定時にアプリケーションの指定を行いますが、NATルールではアプリケーションコントロール（DPI）によって判別されたアプリケーションは指定できません。ruleコマンド（NATモード）でNAT対象トラフィックを指定するときは、あらかじめ定義されている事前定義済みアプリケーションか、applicationコマンドで定義するカスタムアプリケーション、あるいは、すべてを意味する「any」キーワードを指定してください。

アプリケーション定義については「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
また、サンドバイン社が提供するデータベースの更新をつかさどるアップデートマネージャーについては「UTM」/「アップデートマネージャー」をご覧ください。
アプリケーションコントロール（DPI）機能の具体的な使用例については、「設定例集」をご覧ください。

## 検査タイミング

本機能は下記のタイミングでサポート対象のパケットを検査します。

- VAPインターフェースでの受信時
- Ethernetインターフェース（PPPoE、802.1Qを含む）での受信時
- ボンドインターフェースでの受信時
- トンネルインターフェースでの受信時 ※初期設定では検査しません。後述する設定が必要です。
- ブリッジインターフェースでの受信時
- 本製品が生成したパケット（自装置発パケット）の送信前

Note

初期設定では、トンネルインターフェースで受信したパケットは検査されません。
トンネルインターフェースで受信したパケットに本機能を適用するには、グローバルコンフィグモードのtunnel security-reprocessingコマンドを有効にしてください。
tunnel security-reprocessingコマンドの有効時は、すべてのトンネルインターフェースで受信パケットが検査対象になります。

## 基本設定

アプリケーションコントロール（DPI)の設定は、DPIモード（dpiコマンド）で行います。
providerコマンドでシグネチャデータベースの提供元を指定した後、enableコマンドで有効化します。
以下、アプリケーションコントロール（DPI）機能の基本的な設定手順を示します。

1. アプリケーションコントロール（DPI）機能の設定を行うため、DPIモードに移行します。これにはdpiコマンドを使います。

       awplus(config)# dpi

2. アプリケーションシグネチャデータベースの提供元を指定します。これにはproviderコマンドを使います。
   [製品内蔵のデータベースを使う場合]

       awplus(config-dpi)# provider built-in

   [サンドバイン社が提供するデータベースを使う場合]

       awplus(config-dpi)# provider procera

   Note

   アプリケーションコントロール（DPI）機能とファイアウォール機能の併用環境で、サンドバイン社の提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用する場合は、データベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS/HTTPS/SSL/TCP通信を許可する必要があります。

   3．アプリケーションコントロール（DPI）機能を有効化します。これにはenableコマンドを使います。

       awplus(config-dpi)# enable

設定は以上です。
アプリケーションコントロール（DPI）機能によって判別できるアプリケーションは、show application detailコマンドのdpiオプションで確認できます。

    awplus# show application detail dpi

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの更新チェック間隔は、update-intervalコマンドで変更可能です。初期値は1時間です。

    awplus(config)# dpi
    awplus(config-dpi)# update-interval days 1

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースは通常自動更新されますが、update nowコマンドで手動更新することも可能です。

    awplus# update dpi_procera_app_db now

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの更新ステータスはshow resourceコマンドで確認できます。

    awplus# show resource dpi_procera_app_db
    --------------------------------------------------------------------------------
    Resource Name          Status       Version   Interval  Last Download
                                                            Next Download Check
    --------------------------------------------------------------------------------
    dpi_procera_app_db     unknown      -         10        None
                                                  minutes   N/A

アプリケーションコントロール（DPI）機能の有効・無効とその他の情報は、show dpiコマンドで確認できます。
（表示内容は設定により異なります）

    awplus# show dpi
    Status:      running
    Provider:    built-in
    Mode:        learning
    Counters:    per entity
    Providing application database: enabled
    Web Categorization:          disabled

アプリケーションコントロール（DPI）機能によって判別されたアプリケーションの統計情報は、show dpi statisticsコマンドで確認できます。
初期状態では、DPI機能の全体統計（アプリケーションごとのパケット数とバイト数）のみが表示可能ですが、設定を追加することでエンティティー別詳細統計（アプリケーションごとの送信パケット数、受信パケット数、送信バイト数、受信バイト数）を有効にすることもできます。

- 全体統計は「show dpi statistics」で表示できます。全体統計はつねに有効です。

      awplus# show dpi statistics
      Application  Packets            Bytes
      -------------------------------------------------
      arp          1741               170618
      http         27                 3299
      mdns         15                 2017
      netbios      479                78911
      ssdp         12                 2616
      dhcp         16                 6080
      ssl_no_cert  6415               6327945
      ssh          245                46526
      dhcpv6       151                28087
      llmnr        18                 2038

- エンティティー別詳細統計はcounters detailedコマンドで有効化します。初期設定は無効です。

      awplus(config-dpi)# counters detailed

- エンティティー別詳細統計を表示するには、show dpi statisticsコマンド実行時にエンティティー名を指定してください。

      awplus# show dpi statistics private
      Statistics for entity: private
      Application       TX Packets       RX Packets         TX Bytes         RX Bytes
      -------------------------------------------------------------------------------
      ssl_no_cert             6470             6470          6092823          6092823
      ssh                      201              201            29037            29037
      http                      32               32             2978             2978

## DPI Webカテゴライズ機能

アプリケーションコントロール（DPI）機能では、オプションでWebカテゴライズ機能を利用することができます。
Webカテゴライズ機能は、DPIエンジンが検査するトラフィックのうち、HTTPとHTTPS（TLS）については他のトラフィックと処理を分け、WebカテゴライザーによってWebサイトのカテゴリー（Webカテゴリー）に分類する機能です。
カテゴライズはHTTPのHostヘッダーやTLSのSNI拡張に含まれるアクセス先サーバー名にもとづいて行われます。
各Webカテゴリーは通常のDPIアプリケーションと同様、1つの「アプリケーション」としてファイアウォールなどのルール指定に利用できます。
Note

Webカテゴライザーによる分類が完了していないトラフィック（分類中のトラフィック）は、特殊なアプリケーション名「uncategorized」で表されます。
また、Webカテゴライザーによる分類ができなかった場合、そのトラフィックは通常のDPIアプリケーションとして判定されます。

WebサイトのカテゴライズにはOpenText社が提供するURLカテゴリーデータベースを使用します。
また、ユーザー独自のWebカテゴリーを定義することも可能です。
Note

OpenText社が提供するURLカテゴリーデータベースを使用するにはWebカテゴライズ機能のアニュアルライセンスが必要です。
ライセンスのインストール方法については「運用・管理」/「システム」の「ライセンスキーのインストール」をご参照ください。

Webカテゴライズ機能を有効化するには、DPIの基本設定にweb-categorizationコマンドの設定を追加します。

    awplus(config-dpi)# web-categorization opentext

Note

アプリケーションコントロール（DPI）機能とファイアウォール機能の併用環境で、OpenText社が提供するURLカテゴリーデータベースを使用する場合は、データベースに問い合わせるため、本製品からインターネットへの通信を許可する必要があります。
Webカテゴライズ機能の有効時には、この通信を表す「system」というアプリケーションが自動的に定義されますので、ファイアウォールルールで「system」アプリケーションの通信を許可するよう設定してください。
次にルールの一例を示します（エンティティー「public.wan.ppp0」が本製品のWAN側インターフェース、「public.wan」がWAN側ネットワークを表していると仮定しています）。

    awplus(config-firewall)# rule permit system from public.wan.ppp0 to public.wan

特定のURLがどのプロバイダーカテゴリーに分類されるかOpenText社のURLカテゴリーデータベースに問い合わせるには、dpi categorizeコマンドを使います。

    awplus# dpi categorize www.google.com www.bbc.co.uk
    http://www.google.com: search-engines
    http://www.bbc.co.uk: news-media

Webカテゴライズ機能を有効にすると、show application detailコマンドで表示されるDPIアプリケーションの中に、Webカテゴリーを表すアプリケーションが追加されます。
Note

各カテゴリーの概要についてはプロバイダーカテゴリー一覧をご覧ください。

    awplus# show application detail
    ...
    abortion          0x49    DPI: Web Categorization - Abortion topics, either
                                pro-life or pro-choice.
    about             0x341   DPI: English source for original information and
                                advice (Cat=Web Services, Prod=3, Risk=1)
    abscbn            0x718   DPI: Filipino commercial broadcast television network
                                (Cat=Streaming Media, Prod=2, Risk=1)
    acas              0x10F   DPI: DEC's Application Control Architecture Services
                                (Cat=Networking, Prod=5, Risk=1)
    accweath          0x571   DPI: Website that provides weather forecasting
                                services worldwide. (Cat=Web Services, Prod=3,
                                Risk=1)
    ...

ユーザー独自のWebカテゴリー（カスタムWebカテゴリー）はapplicationコマンドとhostnameコマンドで作成します。
たとえば、「www.example.com」というWebサイトと、「example.jp」ドメイン内の不特定のWebサイト（「www.example.jp」、「site.sub.example.jp」など）を「example-sites」いうWebカテゴリーに分類したいときは、次のようなアプリケーションを定義します。

    awplus(config)# application example-sites
    awplus(config-application)# hostname www.example.com
    awplus(config-application)# hostname .example.jp

カスタムWebカテゴリーは、OpenText社が提供するURLカテゴリーデータベースよりも優先的に適用されます。
Note

上記の手順によりカスタムWebカテゴリーとして作成したアプリケーション定義は、「UTM」/「アプリケーション定義」で説明している通常のアプリケーション定義としては使用できません。

## 判別されたアプリケーション定義の使用

アプリケーションコントロール（DPI）機能によって判別されたアプリケーションの情報は、動的な「アプリケーション定義」として、下記機能のルール設定時に利用できます。

- ファイアウォール
- QoS
- ポリシーベースルーティング

Note

NAT機能でもルール設定時にアプリケーションの指定を行いますが、NATルールではアプリケーションコントロール（DPI）によって判別されたアプリケーションは指定できません。ruleコマンド（NATモード）でNAT対象トラフィックを指定するときは、あらかじめ定義されている事前定義済みアプリケーションか、applicationコマンドで定義するカスタムアプリケーション、あるいは、すべてを意味する「any」キーワードを指定してください。

Note

アプリケーションコントロール（DPI）機能では、各アプリケーション固有の通信パターンを検出するために一定量のパケットを受信してそのデータ部分を検査する必要があります。判別が完了していないトラフィック（判別中のトラフィック）は、特殊なアプリケーション名「undecided」で表されます。

Note

アプリケーションシグネチャデータベースを使用する場合は、以下の点にご注意ください。

- レイヤー4レベルの情報で検知可能なアプリケーションであっても、一部のアプリケーションに関しては、上位レイヤー（レイヤー5以上）の情報を検知することにより、意図しないアプリケーションとして検知する場合があります。また、アプリケーションが持つ情報の形式によっては、正常に検知できない場合があります。
  これらのアプリケーションを意図したアプリケーションとして検知させるには、カスタムアプリケーション定義を使用してください。
- 製品内蔵データベースをファイアウォール機能と併用する構成では、本製品が送信するパケットをすべて許可（permit any）するよう設定してください。
- 製品内蔵データベースは、ファームウェアのバージョンアップ時をのぞきアップデートされません。
- 製品内蔵データベースを使用する場合、TCPストリームの再構築や並べ替えはサポートされません。そのため、本来ならシグネチャとマッチするはずのデータが複数パケットにまたがった場合は、該当アプリケーションを正しく検知できません。

アプリケーション定義の詳細については、「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
ファイアウォールルールは、ファイアウォールモードのruleコマンドで作成します。
アプリケーションコントロール（DPI）機能では、各アプリケーション固有の通信パターンを検出するために一定量のパケットを受信してそのデータ部分を検査する必要がありますが、ファイアウォールはその仕様として初期設定ですべてのパケットを破棄するため、ファイアウォールとアプリケーションコントロール（DPI）を併用する場合は注意が必要です。

- DPIによって判別された特定のアプリケーションのみ許可し、その他は拒否する場合（デフォルト拒否）
  ファイアウォールを「デフォルト拒否」の設定とし、アプリケーションコントロール（DPI）によって判別されたアプリケーションだけを許可したい場合は、該当アプリケーションだけでなく、未判別のトラフィック（undecided）も許可する必要があります。
  たとえば、外部ゾーン「public」から内部ゾーン「private」への通信について、DPIによってアプリケーション「X」と判別されたトラフィックだけを許可し、その他はすべて拒否したい場合、次のようにアプリケーション「X」と、未判別のトラフィックを示す「undecided」の両方を許可するよう設定してください（ルール「10」と「20」。順序は逆でもかまいません）。

      awplus(config)# firewall
      awplus(config-firewall)# rule 10 permit X from public to private
      awplus(config-firewall)# rule 20 permit undecided from public to private
      awplus(config-firewall)# rule 30 permit dns from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# rule 40 permit https from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# rule 50 permit ssl from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# rule 60 permit TCP from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# rule 70 permit undecided from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# protect

  Note

  ここでの「X」は説明のための架空のアプリケーション名です（本マニュアル執筆時点）。実際に使用するときは適切なアプリケーション名に置き換えてください。

  ここで「undecided」を許可しないと（ルール「20」を設定しないと）、ファイアウォールの基本動作によって外部ゾーンから内部ゾーンへのトラフィックがすべて破棄されてしまうため、アプリケーションコントロール（DPI）エンジンに検査すべきパケットが届かず、結果的にアプリケーション「X」が判別されることもなくなってしまうためご注意ください。
  Note

  アプリケーションコントロール（DPI）機能とファイアウォール機能の併用環境で、サンドバイン社の提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用する場合は、データベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS/HTTPS/SSL/TCP通信を許可する必要があります。

  Note

  ルール「30」～「60」は、アプリケーションシグネチャデータベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS/HTTPS/SSL/TCP通信を許可するものですが、DPI機能の有効時には事前定義済みアプリケーション「dns」よりもDPIアプリケーション「dns」が優先されるため、ルール「30」を機能させるために本製品からインターネットへの通信についても、未判別のトラフィック（undecided）を許可する必要があります（ルール「70」）。

- DPIによって判別された特定のアプリケーションのみ拒否し、その他は許可する場合（デフォルト許可）
  ファイアウォールを「デフォルト許可」の設定にする場合は、すべてを許可する「permit any」ルールを設定するため、未判別のトラフィックを表す「undecided」を別途許可する必要はありません（明示的に設定してもかまいません）。
  次の例では、アプリケーションコントロール（DPI）によってファイル共有ソフト「Share」と「Winny」であると判別された内部ゾーン「private」から外部ゾーン「public」への通信を禁止しています。同じ向きの未判別トラフィックはルール「30」の「permit any from private to public」によって許可されるため、「permit undecided」ルールは不要です。

      awplus(config)# firewall
      awplus(config-firewall)# rule 10 deny sharep2p from private to public
      awplus(config-firewall)# rule 20 deny winny from private to public
      awplus(config-firewall)# rule 30 permit any from private to public
      awplus(config-firewall)# rule 40 permit any from private to private
      awplus(config-firewall)# rule 50 permit dns from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# rule 60 permit https from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# rule 70 permit ssl from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# rule 80 permit TCP from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# rule 90 permit undecided from public.internet.myself to public
      awplus(config-firewall)# protect

  Note

  アプリケーションコントロール（DPI）機能とファイアウォール機能の併用環境で、サンドバイン社の提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用する場合は、データベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS/HTTPS/SSL/TCP通信を許可する必要があります。

  Note

  ルール「50」～「80」は、アプリケーションシグネチャデータベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS/HTTPS/SSL/TCP通信を許可するものですが、DPI機能の有効時には事前定義済みアプリケーション「dns」よりもDPIアプリケーション「dns」が優先されるため、ルール「50」を機能させるために本製品からインターネットへの通信についても、未判別のトラフィック（undecided）を許可する必要があります（ルール「90」）。

ファイアウォールの詳細については、「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。
QoSルールは、トラフィックコントロールモードのruleコマンドで作成します。
QoSとアプリケーションコントロール（DPI）を併用する場合は、ファイアウォールでデフォルト拒否の設定をするときのように「permit undecided」ルールを作成する必要はありません。未判別のトラフィックはデフォルトキューで処理され、判別後は該当アプリケーションに対応するルールにしたがって処理されます。
QoSの詳細については、「トラフィック制御」/「Quality of Service」をご覧ください。

## ログ

アプリケーションコントロール（DPI）のログを記録するには、以下のコマンド（log(filter)）を実行してください。初期設定では本機能のログは記録されません。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

DPIによって判別されたアプリケーションの情報は、ファイアウォールログの「MARK」欄に出力されます。

- 製品内蔵データベースを使用している場合
  次に示すファイアウォールログの例では、「MARK=0x1013」がこの情報です。
  この数値（16進数）の下2桁（ここでは「13」）をキーとして、「show application detail dpi」の出力から具体的なアプリケーション名や概要を検索することができます。

      2017 Oct 24 10:59:37 kern.info awplus kernel: Firewall: DENY in policy IN=eth1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:a4:ba:db:15:e9:d3:08:00 SRC=172.16.1.2 DST=172.16.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=49384 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58 MARK=0x1013

- サンドバイン社のデータベースを使用している場合
  次に示すファイアウォールログの例では、「MARK=0x1053」がこの情報です。
  この数値（16進数）の下3桁（ここでは「053」）をキーとして、弊社ホームページ掲載の資料から具体的なアプリケーション名や概要を検索することができます。また、「show application detail dpi」の出力から具体的なアプリケーション名を検索することもできます。

      2016 Nov 25 18:38:36 kern.info awplus kernel: Firewall rule 20: PERMIT IN=eth1 OUT=vlan1 MAC=00:00:cd:38:00:96:52:54:78:36:8f:a6:08:00 SRC=172.16.1.2 DST=192.168.1.1 LEN=239 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=20563 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=46254 WINDOW=905 RES=000 ACK PSH URGP=0 MARK=0x1053

ファイアウォールのログを出力するための設定については、「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

## AT-Vista Manager EXとの併用

AT-Vista Manager EXを使用することで、本製品のDPI学習キャッシュ（対象はTCP/UDPパケットのみ）を他のルーターと共有できます。
共有元はAT-AR4050S, AT-AR4050S-5G, AT-AR3050S, AT-NFV-APL（vFirewall）, AT-AR4000S-Cloud、共有先はAT-AR2050V, AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、AT-TQ6403 GEN2-Rです。
利用・設定にはAT-Vista Manager EXが必要です。詳細はAT-Vista Manager EXのマニュアルをご覧ください。

## プロバイダーカテゴリー一覧

### OpenText社（provider opentext）

web-categorizationコマンドで opentext を指定した場合に使用可能なカテゴリーは下記のとおりです。

大分類 | 中分類 | カテゴリー名（CATEGORYパラメーター） | 内容
セキュリティー
システム、ネットワーク、ユーザーに害を及ぼす可能性があるコンテンツを含むサイト
| マルウェアサイト | malware | ウイルス、トロイの木馬、スクリプト、ドライブバイダウンロードなど悪意のあるコンテンツを含むサイト
| フィッシング・詐欺 | phishing | 実在するサイトを装って不正に個人情報を入手しようとするサイト
| プロキシー回避・アノニマイザー | proxy-avoidance-anonymizers | URLフィルタリングをバイパスするためのプロキシーサーバーや、コンテンツフィルタリングの回避に利用可能なWeb翻訳サイト
| スパイウェア・アドウェア | spyware-adware | ユーザーの同意なしに情報収集やトラッキングを行うスパイウェア・アドウェアサイト、未承諾のポップアップ広告を使用するサイトなど
| ボットネット | botnets | ネットワーク攻撃の起点となるボットネットの一部と判定されたURLまたはIPアドレス
| 迷惑メールURL | spam-urls | 迷惑メールに含まれていたURL
| キーロガー・モニター | keyloggers-monitoring | ユーザーのキー入力を記録したり、Web閲覧履歴を監視したりするソフトウェアのダウンロードおよび情報サイト
| DNS over HTTPS | dns-over-https | 既知のDNS over HTTPS (DoH)プロバイダーおよびドメイン
一般カテゴリー
各環境のニーズに合ったフィルタリングポリシーを設定するために分類した一般的なカテゴリー
| 不動産 | real-estate | 不動産の賃貸・購入・販売、不動産関連情報を提供しているサイト
| コンピューター/インターネットセキュリティー | computer-security | コンピューターやインターネットのセキュリティーに関するサイト
| ビジネス・経済 | business-economy | 企業サイト、企業情報、経済学、マーケティング、経営、起業などに関するサイト
| コンピューター/インターネット | computer-internet-info | コンピューターやインターネット技術に関する全般的な情報サイト。SaaSなどインターネット上でサービスを提供する各種サイトを含む
| オークション | auctions | 個人間の物品売買をサポートしているオークションサイト。クラシファイド広告サイトは除く
| ショッピング | shopping | 百貨店、小売店、カタログサイト、オンラインショップなど
| 旅行 | travel | 旅行会社、航空会社、レンタカー、ホテル、リゾート、旅行情報サイトなど
| ホーム・ガーデン | home-garden | 家のメンテナンス・安全対策・装飾、ガーデニング、家電製品などに関するサイト
| 軍事 | military | 軍隊、軍事史などに関するサイト
| ソーシャルネットワーキング | social-media | SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）サイト
| 証券投資 | stock-advice | 証券投資に関する情報。株価、市場ニュースサイトなど
| 教育・訓練 | training-tools | オンライン教育、職業訓練、ソフトウェア教育、スキル訓練などに関するサイト
| エンターテインメント・アート | entertainment-arts | 映画、ビデオ、テレビ、音楽、書籍、漫画、映画館、ギャラリー、アーティスト、評論、演劇、舞台、公演、美術館、芸術作品などに関するサイト
| 個人サイト・ブログ | personal-sites-blogs | 個人やグループによるサイトおよびブログ
| 地域情報 | local-information | シティーガイド、レストラン・ホテル・観光情報など特定の地域に関する情報サイト
| 求人情報 | job-search | 求人サイト
| 参考・調査 | reference-research | オンライン辞書、地図、センサス、年鑑、図書目録、系図など
| ゲーム | games | オンラインゲーミング、ダウンロード、コンピューターゲーム・ボードゲームなどの情報、ゲーム雑誌サイト。オンライン宝くじや懸賞サイトを含む
| 哲学・政治 | philosophy-political | 特定の哲学的、政治的思想の議論、推進を目的とするサイト
| ペイ・ツー・サーフ | pay-to-surf | 特定のリンクをクリックしたり、特定のメールやWebページを読むことでユーザーに報酬が支払われる「ペイ・ツー・サーフ」サイト
| 狩猟・釣り | hunting-fishing | スポーツハンティング、狩猟クラブ、釣りに関するサイト
| クラブ・サークル | society | 特定の興味・分野に関する各種団体、協会、クラブ、サークル、同好会、グループなどのサイト
| 教育機関 | educational-institutions | 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校などのサイト
| スポーツ | sports | スポーツチーム、スポーツに関するサイト
| こども | kids | こども向けサイト、ティーンエイジャー向けサイト
| 検索エンジン | search-engines | 検索エンジンサイト
| ポータル | internet-portals | 多様なコンテンツを集約したポータルサイト
| 音楽 | music | 楽曲の販売・ストリーミング、楽曲・歌詞・音楽グループ・ライブ・音楽ビジネスの情報サイト
| ニュース・メディア | news-media | オンラインニュースサイト、天気予報サイト、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのマスメディアサイト
| 動的生成コンテンツ | dynamically-generated | URLパラメーターやブラウザーの位置情報などに応じて動的にコンテンツを生成するサイト
| ファッション・美容 | fashion-beauty | ファッション誌、美容、服、化粧品などの情報サイト
| レクリエーション・趣味 | recreation-hobbies | ハイキング、キャンプ、コレクション、アート、工作、ペットなどレクリエーションや趣味に関する情報サイト
| 自動車・バイクなど | motor-vehicles | エンジン付きの乗り物。乗用車、トラック、バイク、モーターボートなどのレビュー、ディスカッション、カタログ、売買などに関するサイト
| 生成AI | generative-ai | 文章、画像、動画、音声、コードなどを出力する生成AIツールのサイト
ITリソース
ネットワーク帯域に負荷を与えるコンテンツを含む可能性があるサイト
| ストリーミングメディア | streaming-media | 音声・映像のストリーミングサイト
| シェアウェア・フリーウェア | shareware-freeware | ソフトウェア、スクリーンセーバー、アイコン、壁紙、ユーティリティー、着信音などのダウンロードサイト。寄付を求めるサイト、オープンソースプロジェクトのサイトを含む
| P2Pファイル共有 | p2p-software | P2P型ファイル共有クライアントの配布サイト、ファイル共有サイトなど
| オンライングリーティングカード | online-greeting-cards | オンライングリーティングカードサイト
| オンラインストレージ | personal-storage | ファイル、音楽、写真などのオンラインストレージサイト
| Web広告 | web-advertisements | Web広告・バナーサイト
| CDN | content-delivery-networks | 広告、メディア、画像、動画などを配信するためのコンテンツデリバリーネットワーク（CDN）
| インターネット通信 | internet-communication | インターネット電話、VoIPサービス、メッセージングサービスなど
| Webホスティング | web-hosting | Webページのホスティングサービス
プライバシー
個人情報のやりとりが発生する可能性が高いサイト
| 金融サービス | financial-services | 銀行、保険、ローンなどに関わるサイト。市場ニュースや証券会社などは除く
| 法律 | legal | 法律に関するサイト、法律事務所、弁護士事務所、法律問題に関するディスカッションサイトなど
| Webメール | webmail | Webメールサービス
| 政府 | government | 政府、自治体サイト
| 健康・医療 | health-medicine | 健康や医療に関する情報。各種医療機関、医療保険などのサイト
センシティブ
職場や特定のグループにとって不適切なコンテンツを含む可能性があるサイト
| カルト・オカルト | cult-occult | 占星術、呪術、魔術、悪魔崇拝、超常現象などに関するサイト
| 薬物乱用 | drug-abuse | 違法・合法を問わず薬物の乱用およびその治療に関する情報
| アダルト・ポルノ | pornography | アダルトグッズ・ビデオ販売、性風俗店情報、露骨な性的描写を含むサイトなど
| 出会い | dating | 出会い系サイト
| 性教育 | sex-education | 性教育に関するサイト
| 宗教 | religion | 宗教に関するサイト
| ギャンブル | gambling | ギャンブル、宝くじ・ナンバーズ、オンラインカジノ、射幸性の高いゲーム、その他の賭博行為に関するサイト
| Web翻訳 | translation | 指定したURLのページを別の言語に翻訳して表示するサイト。一種のプロキシーとして機能するためフィルタリング回避に使われることもある
| マリファナ | marijuana | マリファナに関するサイト
| ハッキング | hacking | 不正アクセスなどのハッキングに関するサイト
| 武器 | weapons | 銃・ナイフなどの武器や武術用具の販売、レビュー、情報などを提供するサイト
| 水着・下着 | swimsuits-intimate-apparel | 水着や下着などに関するサイト
| 疑問符付きサイト | questionable | 下品なユーモアや「すぐに稼ぐ方法」などを紹介するサイト、Webブラウザーの挙動をおかしくするサイトなど
| ヘイト・レイシズム | hate-racism | ヘイトクライムや人種差別などに関わるサイト
| 暴力 | violence | 暴力を肯定するコンテンツ、過激な暴力描写を含むサイトなど
| 不正行為 | cheating | 不正行為を助長するコンテンツ（フリー論文、試験問題のコピー、盗作など）を含むサイト
| 悪趣味 | gross | 吐瀉物、血まみれの服など嫌悪感を催させるコンテンツを含むサイト
| ヌード | nudity | 全裸または半裸の人物画や写真（芸術作品など、必ずしも性的な意味合いを含まない）を含むサイト
| 違法・非合法 | illegal | 犯罪行為、著作権・知的財産権侵害などに関わるサイト
| 中絶 | abortion | 人工妊娠中絶に関するトピックを扱うサイト
| パークドメイン | parked-domains | 有用なコンテンツを持たないサイト。工事中サイトやWebサーバーのデフォルトホームページが表示されるようなサイトを含む
| アルコール・タバコ | alcohol-tobacco | アルコール、タバコに関するサイト
| 画像・動画検索 | image-video-search | 画像・動画検索サイト、オンラインアルバム、写真共有サイト、画像ホスティングサイトなど
| 自傷行為 | self-harm | 拒食症、過食症などを含む自傷行為を助長するサイト
| 低THC大麻製品 | low-thc-cannabis-products | 精神作用のない低THC製品（CBDオイル、レジン、エキス、ハーブ、サプリメント、食品、洗面/スキンケア用品など）を扱っているサイト
その他（Misc.）
| デッドサイト | dead-sites | 応答しないWebサイト