# 無線機能 / 無線ネットワーク設定

無線ネットワーク設定は、以下のコマンドで設定、確認します。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
無線ネットワーク設定の作成 | 未作成 | network(local)（無線設定モード）
SSID | Default-X（X＝無線ネットワーク設定番号） | ssid(local)（無線ネットワークモード）
適用するセキュリティー | 未指定 | security(local)（無線ネットワークモード）
バンドステアリング | 無効 | band-steering(local)（無線ネットワークモード）
SSID非公開 | 無効（SSIDを公開する） | hide-ssid(local)（無線ネットワークモード）
MAC認証 | 無効 | mac-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）
MAC認証ユーザー名（MACアドレス）の書式 | ハイフン区切り/小文字 | mac-auth username(local)（無線ネットワークモード）
MAC認証パスワード | 固定パスワードなし（MACアドレスを使う） | mac-auth password(local)（無線ネットワークモード）
Calling-Station-Id（MACアドレス）の書式 | ハイフン区切り/大文字 | mac-auth radius calling-station-id(local)（無線ネットワークモード）
MAC認証モード | 未設定 | mac-auth mode(local)（無線ネットワークモード）
MAC認証時のダイナミックVLAN | 無効 | mac-auth dynamic-vlan enable(local)（無線ネットワークモード）
Web認証 | 無効 | web-auth radius auth group(local)（無線ネットワークモード）
2ステップ認証 | 有効 | mac-auth two-step-auth-with-cp enable(local)（無線ネットワークモード）
RADIUSパケットの検証 | 無効 | mac-auth radius verify-radius-packet enable(local)（無線ネットワークモード）
MACフィルター | 無効 | wireless-mac-filter-id(local)（無線ネットワークモード）
コメント（説明文） | 未設定 | description(local)（無線ネットワークモード）
ローミング通知 | 無効 | association-advertisement enable(local)（無線ネットワークモード）
DTIM間隔 | 1 | dtim-period(local)（無線ネットワークモード）
プロキシーARP | 無効 | proxy-arp enable(local)（無線ネットワークモード）
未学習のARPパケットを透過 | 無効 | proxy-arp-through enable(local)（無線ネットワークモード）
多重接続要求 | 切断してから接続 | dup-auth-received(local)（無線ネットワークモード）
無線クライアントの分離 | 無効 | client-isolation-mode vap(local)（無線ネットワークモード）
無応答端末切断タイマー | 300 | inactivity-timer(local)（無線ネットワークモード）
クリティカルモード | 無効 | mac-auth critical-mode enable(local)（無線ネットワークモード）
AT-Vista Manager EXのIPとパスワード（IES） | 未設定 | mac-auth radius dynamic-authorization-client(local)（無線ネットワークモード）
Service-Type属性Call-Check(10)の通知（IES） | 無効 | mac-auth radius send service-type(local)（無線ネットワークモード）
未登録のエンドポイントのリスト取得（IES） | 無効 | unassociated-client-list acquire(local)（無線ネットワークモード）
RSSI値に応じた端末切断 | 無効 | disconnect-low-signal(local)（無線ネットワークモード）
確認コマンド
無線ネットワーク設定の表示 |  | show wireless network(local)（非特権EXECモード）

## クライアント隔離機能の設定方法

同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）に接続している無線クライアント同士の通信を許可しないようにするための設定方法を説明します。本機能を有効にすると、公共の無線APとして運用する際、同時に接続しているユーザー間のセキュリティーを確保することができます。
Note

無線全体でクライアント隔離を有効にしたい場合は、無線の全VAPでクライアント隔離を有効にしてください。

ここでは、VAP2にWPAパーソナルでクライアント隔離機能を有効にする方法を説明します。

1. 無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
   ここでは、セキュリティー設定番号を「2」とします。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-personal

2. WPAパーソナルのセキュリティーキーを設定します。
   ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890

3. VAPインターフェースに設定を行うネットワークを設定します。
   無線設定モードに戻り、無線ネットワークモードに移行します。
   ここでは、無線ネットワーク設定番号を「2」、SSIDを「network2」、セキュリティー設定番号を「2」とします。

       awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit
       awplus(config-wireless)# network 2
       awplus(config-wireless-network)# ssid network2
       awplus(config-wireless-network)# security 2

4. クライアント分離機能を有効にします

       awplus(config-wireless-network)# client-isolation-mode vap

5. ネットワーク設定をVAP2インターフェースに割り当てます。
   1. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードに移行します。

          awplus(config-wireless-network)# exit
          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。VAP2インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP2インターフェースにネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

6. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

## バンドステアリングの動作について

バンドステアリング（band-steering(local)）では以下の2種類のステアリングをサポートします。
(1) 無線クライアント接続時に行われるステアリング（Pre-association steering）
接続しようとしている無線クライアントを過負荷となっていないバンドに誘導するステアリング。
過負荷状態となっているバンドにおいて接続要求を無視し、過負荷となっていないバンドへ接続を誘導します。
(2) 接続状態の無線クライアントの無通信時に行われるステアリング（Idle post-association steering）
既に接続している無線クライアントが一定時間（10秒間）無通信の場合、他バンドへの接続を誘導するステアリング。
ステアリング動作時に無線クライアントの再接続が行われますが、誘導先以外のバンドでは接続要求を無視することで他バンドへの接続を誘導します。
本ステアリングには2つのトリガーによるステアリングが存在します。
(2-1) RSSIトリガーによる Idle post-association steering
他バンドにおいて、無線クライアントからのアップリンクのRSSIがしきい値（-75dBm）以上を検知すると、ステアリング候補のバンドと判断し、ステアリングが動作します。
本ステアリングは　[1] 2.4GHz -> 5GHz、[2] 2.4GHz -> 6GHz、[3] 5GHz -> 6GHzでのみ行われます。
[1][2]の両方の条件を満たす際は、[2]が優先されます。
(2-2) 過負荷トリガーによる Idle post-association steering
接続しているバンドが過負荷であり、他バンドが過負荷でないことを検知すると該当バンドをステアリング候補のバンドと判断し、ステアリングが動作します。
本ステアリングは [1] 2.4GHz <--> 5GHz、[2] 2.4GHZ <--> 6GHz、[3] 5GHz <--> 6GHzで行うことができます。
[1][2]の両方の条件を満たす際は、[2]が優先されます。
Idle post-association steeringではIEEE 802.11vをサポートしている無線クライアントに対してIEEE 802.11vによるステアリングが動作します。
無線クライアントがIEEE 802.11vによるステアリングを無視もしくは拒絶した際は、強制切断し再接続を促します。
※ステアリングに関しての補足
ステアリングが動作するためには、無線APが対象の無線クライアントが各バンドのVAPに接続可能かどうかを認知・情報登録する必要があります。
情報登録は以下の条件となります。
1) 無線クライアントの接続。接続が行われたバンドにて登録が行われます。
2) 接続済みの無線クライアントからのプローブ要求を他バンドで受信したときに受信したバンドにて登録が行われます。
ステアリング動作時には誘導先以外のバンドで接続要求を無視することで誘導を試みますが、誘導先に無線クライアントが接続しに行かない場合はステアリングを中止し、一定時間該当無線クライアントに対しての誘導を試みなくなります。
Note

バンドステアリング機能を使用する場合は、必ず対象の無線と無線1を「有効」に設定してください。対象の無線と無線1が無効の場合は本機能は動作しません。

Note

バンドステアリングを行う無線間のVAPインターフェースの設定は、すべて同じ設定にする必要があります。異なる場合は正しく動作しません。
ただし、以下の2つの設定の組み合わせはサポートします。
[組み合わせ1]
無線1/2 設定/VAP/セキュリティー/モード：WPAパーソナル/ WPAバージョン：WPA2 and WPA3
無線3 設定/VAP/セキュリティー/モード：WPAパーソナル/ WPAバージョン：WPA3
[組み合わせ2]
無線1/2 設定/VAP/セキュリティー/モード：WPAエンタープライズ/ WPAバージョン：WPA2 and WPA3
無線3 設定/VAP/セキュリティー/モード：WPAエンタープライズ/ WPAバージョン：WPA3/暗号プロトコル：CCMP
また、上記の組み合わせによるバンドステアリング設定を行う場合、6GHz（Wi-Fi 6E）対応の無線クライアントではWPA3による接続を指定するようにしてください。WPA2による接続を指定すると接続不良が発生することがあります。

Note

以下の機能との併用は未サポートです。

- WDS
- Passpoint
- Enhanced Open
- MAC認証の「radius」（外部RADIUS）、「MACフィルター + 外部RADIUS」、「AMFアプリケーションプロキシー」

Note

バンドステアリング機能は、すべての無線で共有の設定となります。

Note

本機能は常に無線3に対して優先的にステアリングを促すわけではありません。

## インテリジェント・エッジ・セキュリティー

インテリジェント・エッジ・セキュリティー（IES）は、STOAT機能やMACベース認証機能を使用し、AT-Vista Manager EX上でエンドポイントの通信可否を一元的に管理できる機能です。
IESの詳細や設定方法については、AT-Vista Manager EXのベースリファレンスマニュアルをご覧ください。