# captive-portal virtual-ip(local)

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# captive-portal virtual-ip A.B.C.D`

`(config-wireless-ap-prof)# no captive-portal virtual-ip`

## コマンド説明

キャプティブポータル認証ページへのアクセスに使用する待ち受けIPアドレス（Web認証用仮想IPアドレス）を設定する。
no形式で実行した場合はWeb認証用仮想IPアドレスを削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  キャプティブポータル認証ページへのアクセスに使用する待ち受けIPアドレス（Web認証用仮想IPアドレス）

## 注意・補足事項

Web認証用仮想IPアドレスには、ネットワーク上で使用されていないIPアドレス、かつ、無線APに接続する無線クライアントのIPアドレスとは別のサブネットのIPアドレスを設定すること。無線クライアントのIPアドレスとWeb認証用仮想IPアドレスが同じサブネットの場合はWeb認証ページが表示されない。
本機能を使用する場合は、本製品がルーティングを行う構成とした上で、無線クライアントのデフォルトゲートウェイが本製品のVAP IPアドレスとなるようにネットワークを設計する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド